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	Φωτιστικό LED 40 Watt, μήκους 1.2 m περίπου, φωτεινής ροής 5200 lm, θερμοκρασία χρώματος 4000 K /6500 K ανάλογα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, με βαθμό στεγανότητας IP65, βαθμό κρούσης τουλάχιστον ΙΚ08, ώρες λειτουργίας περίπου 50.000, ενεργειακής κλάσης Α+ τουλάχιστον.
Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι:
Α) πιστοποιητικά CE και RoHS 
Β) πιστοποιητικά κατά ISO9001 και ISO14001 του κατασκευαστή
Γ) εγγύηση 2 ετών τουλάχιστον
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	Φωτιστικό LED 55 Watt, μήκους 1.5 m περίπου, φωτεινής ροής 7150 lm, θερμοκρασία χρώματος 4000 K /6500 K ανάλογα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, βαθμό κρούσης τουλάχιστον ΙΚ08, ώρες λειτουργίας περίπου 50.000, ενεργειακής κλάσης Α+ τουλάχιστον.

Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι:
Α) πιστοποιητικά CE και RoHS 
Β) πιστοποιητικά κατά ISO9001 και ISO14001 του κατασκευαστή
Γ) εγγύηση 2 ετών τουλάχιστον
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	Ηλιακός Προβολέας με φωτοβολταϊκό συλλέκτη-πάνελ και ενσωματωμένες μπαταρίες LED 100 Watt, θερμοκρασία χρώματος 6500K, φωτεινής ροής τουλάχιστον 2800lm, IP66. Η σύνδεση του προβολέα με το παρεχόμενο panel γίνεται μέσω καλωδίου, που θα περιλαμβάνεται μαζί. Οι διαστάσεις του πάνελ θα είναι περίπου 39 χ 24 χ 2 cm και οι διαστάσεις του προβολέα, περίπου 23 x 19 x 5 cm. Το βάρος του προβολέα  δεν θα ξεπερνά τα 2.000 kg. Θα συνοδεύεται από τηλεχειριστήριο, που θα επιτρέπει την απομακρυσμένη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του προβολέα, την επιλογή της χρονικής διάρκειας του χρονοδιακόπτη, την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αυτόματης λειτουργίας και την αυξομείωση της έντασης του φωτισμού. Θα διαθέτει βάσεις για τοποθέτηση του προβολέα και του πάνελ σε τοίχο ή σε δάπεδο.

Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι:
Α) πιστοποιητικά CE και RoHS 
Β) πιστοποιητικά κατά ISO9001 και ISO14001 του κατασκευαστή
Γ) εγγύηση 2 ετών τουλάχιστον
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	Προβολέας LED 200W, θερμοκρασία χρώματος 4000Κ/6500K ανάλογα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, φωτεινής ροής 22500lm IP65 λευκός / μαύρος ανάλογα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας
Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι:
Α) πιστοποιητικά CE και RoHS 
Β) πιστοποιητικά κατά ISO9001 και ISO14001 του κατασκευαστή
Γ) εγγύηση 2 ετών τουλάχιστον
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	Προβολέας LED 100W, θερμοκρασία χρώματος 4000Κ /6500K ανάλογα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, φωτεινής ροής 8500lm IP65 λευκός / μαύρος ανάλογα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας
Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι:
Α) πιστοποιητικά CE και RoHS 
Β) πιστοποιητικά κατά ISO9001 και ISO14001 του κατασκευαστή
Γ) εγγύηση 2 ετών τουλάχιστον
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	Γραμμικό φωτιστικό RGB, SMART WI-FI, 50 watt, με τηλεχειριστήριο
Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι:
Α) πιστοποιητικά CE και RoHS 
Β) πιστοποιητικά κατά ISO9001 και ISO14001 του κατασκευαστή
Γ) εγγύηση 2 ετών τουλάχιστον
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	Προβολέας χρώματος RGB AMBER, 18 *15 WATT, ή συνολικής ισχύος 270 WATT, Χαμηλού θορύβου λειτουργίας με κύρια ψύξη από το σώμα
Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι:
Α) πιστοποιητικά CE και RoHS 
Β) πιστοποιητικά κατά ISO9001 και ISO14001 του κατασκευαστή
Γ) εγγύηση 2 ετών τουλάχιστον
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	Λάμπα LED 16W E27, θερμοκρασία χρώματος 6500K, φωτεινής ροής 1700lm, ώρες λειτουργίας περίπου 25.000
Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι:
Α) πιστοποιητικά CE και RoHS 
Β) πιστοποιητικά κατά ISO9001 και ISO14001 του κατασκευαστή
Γ) εγγύηση 2 ετών τουλάχιστον
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	Λάμπα αλογόνου 1000 W, GX9.5

Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι:
Α) πιστοποιητικά CE και RoHS 
Β) πιστοποιητικά κατά ISO9001 και ISO14001 του κατασκευαστή
Γ) εγγύηση 2 ετών τουλάχιστον
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	Κεντρικός ηλεκτρονικός πίνακας πολλαπλών αθλημάτων. Το ύψος των ψηφίων της κύριας οθόνης θα είναι περίπου 20cm και η απόσταση θέασης θα είναι τουλάχιστον 90μ. Θα φέρει ενδείξεις για τις κάτωθι λειτουργίες: 
Χρόνο αγώνα, Σκορ ομάδων, περίοδοι, ομαδικά φάουλ/κερδισμένα σετ, timeout, κατοχή σέρβις, όνομα ομάδων. Επίσης θα διαθέτει κόρνα που ρυθμίζεται για αυτόματη ή/και χειροκίνητη ενεργοποίηση, ισχυρή (120db σε απόσταση 1m) της οποίας η ένταση και η διάρκεια θα προσαρμόζονται. Ο χειρισμός του θα γίνεται ενσύρματα ή ασύρματα. Η κατασκευή του θα είναι από αλουμίνιο βαμμένο σε ηλεκτροστατική βαφή πούδρας. Η εμπρός όψη θα είναι υπενδεδυμένη με αντιθαμβωτικό πολυκαρβονικό.
Διαστάσεις: 140x73x9cm 
Βάρος: 21kg
Όσον αφορά στην αντοχή του θα συμμορφώνεται με τα πρότυπα DIN 18032-3 και EN 9554:1989 που αφορούν την ανθεκτικότητα/αντοχή σε χτυπήματα μπαλών. 
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	Ασύρματος δέκτης πίνακα, που τοποθετείται στον κεντρικό πίνακα και χρησιμοποιείται για τη διαχείριση του πίνακα ασύρματα.
Θα πρέπει να δέχεται το σήμα από την κονσόλα και να διανέμει την εντολή στον/στους πίνακες με τον οποίο είναι συνδεδεμένος.
Δίκτυο: 2,4Ghz για την αποφυγή παρεμβολών
Διαστάσεις: 23x13x7cm
Βάρος: 1,04Kg
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	Κονσόλα διαχείρισης με δυνατότητα διαχείρισης πολλών αθλημάτων και φιλικό περιβάλλον χρήσης. Να διαθέτει μνήμη με αποθήκευση στοιχείων έως 75 ομάδων με τα αντίστοιχα στοιχεία παικτών
Διαστάσεις: 24,5x17x8,50cm 
Βάρος: 1,35kg
Οθόνη: 7’’ οθόνη αφής
Θα λειτουργεί με ρεύμα, θα φέρει συνδεσιμότητα με ή/και χωρίς καλώδιο (wired, wireless) και δυνατότητα χρήσης της κονσόλας με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία με μέσο όρο λειτουργίας 14h, με θύρα USB για την εύκολη έξοδο στοιχειών του αγώνα και αναβάθμιση του λογισμικού/κανόνων. Η μπαταρία θα περιλαμβάνεται στην προσφορά, όπως και ο φορτιστής αυτής. Θα φέρει 5m καλώδιο σύνδεσης με τον πίνακα για διενέργεια άμεσων ελέγχων και σωστής επικοινωνίας πίνακα-κονσόλας.
Θα συμμορφώνεται με το πρότυπο ποιότητας και αντοχής ΕΝ-60950
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	Ηλεκτρονικό χρονόμετρο, με σύστημα καταγραφής και απεικόνισης επίθεσης των 24”-14”. Θα αποτελείται από μία κονσόλα με πληκτρολόγιο και δύο πάνελ οθόνης. Θα συνδέονται με τον κεντρικό ηλεκτρονικό πίνακα δημιουργώντας ένα ενιαίο σύστημα ηλεκτρονικών πινάκων. Το μέγεθος ψηφιών θα είναι 20cm.
Θα φέρει φωτεινή ένδειξη κόκκινου χρώματος διαμέτρου 8cm. Θα φέρει δυνατότητα να διαβάζεται μέχρι τα 90m σε γωνία 150 μοιρών.
Όσον αφορά στην αντοχή του θα συμμορφώνεται με τα πρότυπα DIN 18032-3 και EN 9554:1989 που αφορούν την ανθεκτικότητα/αντοχή σε χτυπήματα μπαλών
Λειτουργία με ρεύμα.
Η κατασκευή του θα είναι από αλουμίνιο βαμμένο σε ηλεκτροστατική βαφή πούδρας. Η εμπρός όψη θα είναι υπενδεδυμένη με αντιθαμβωτικό πολυκαρβονικό.
Επίσης θα διαθέτει κόρνα που ρυθμίζεται για αυτόματη ή/και χειροκίνητη ενεργοποίηση, ισχυρή (120db σε απόσταση 1m) της οποίας η ένταση και η διάρκεια θα προσαρμόζονται. Ο χειρισμός του θα γίνεται ενσύρματα ή ασύρματα.
Διαστάσεις: 41x29x8,5cm,  Βάρος:6kg
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	Χειριστήριο του χρόνου αγώνα, που θα συνδέεται με την κονσόλα διαχείρισης κεντρικού πίνακα μέσω καλωδίου. Το δίκτυο θα είναι 2,4ghz για την αποφυγή παρεμβολών. Διαστάσεις: 12x8,2x2,5cm, Βάρος: 0,32kg. 
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	Λαμπάκια Χριστουγέννων 
Φωτιστική γιρλάντα LED χρώματος θερμού λευκού, επεκτεινόμενη, με φις. Η φωτιστική γιρλάντα αποτελείται από 100 LED/6mm, χρώματος θερμού λευκού 4.000K, απόλυτα στεγανοποιημένα με σιλικόνη και διάφανο προστατευτικό κάλυμμα. Τάση λειτουργίας 230 ή 24 Volt. Το καλώδιο θα είναι από καουτσούκ, χρώματος πρασίνου ή λευκού ανάλογα με τις εντολές της υπηρεσίας, τύπου H03RNF/1Χ0,50mm μήκους 10μ. Το φως του led θα είναι θερμό λευκό και θα έχει γωνία διάχυσης 360°. Η φωτιστική γιρλάντα θα είναι κατάλληλη για εξωτερική χρήση πιστοποιημένη με CE, IΡ68 και θα συνοδεύεται από Δήλωση Συμμόρφωσης CE του κατασκευαστή με αναλυτική αναφορά όλων των οδηγιών LVD 2014/35/EU Οδηγία Χαμηλής Τάσης, EMC 2014/30/EU Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας & RoHS 2011/65/EU Αποφυγής Επικίνδυνων Ουσιών και των σχετικών προτύπων
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	Συμμετρική κουρτίνα 300 LED σταθερού φωτισμού, χρώματος Λευκού /Θερμού Λευκού, διαστάσεων 2,0 m x 1,5m  
Συμμετρική φωτεινή Κουρτίνα 300 LED χρώματος Θερμού Λευκού ή Λευκού, ανάλογα με τις εντολές της υπηρεσίας, σταθερού φωτισμού, τάσης 230 V, με κεντρικό καλώδιο ελαστικό τύπου H05RN-F 2x1mm2, από καουτσούκ χρώματος λευκού, συνολικού μήκους 2,0 m. Θα διαθέτει 20 αρσενικούς κοχλιωτούς συνδέσμους (connectors), στους οποίους θα είναι συνδεδεμένοι με θηλυκό κοχλιωτό σύνδεσμο (connectors) 20 κατακόρυφα καλώδια μήκους 1,50 m σε απόσταση 10cm μεταξύ τους. Το κάθε κατακόρυφο καλώδιο θα φέρει τουλάχιστον 15 LED.
Οι μικρολαμπτήρες θα έχουν κολλητό προστατευτικό κάλυμμα και διαφανή θερμοσυστελλόμενο σωλήνα. Η διατομή του χάλκινου αγωγού είναι 1 × 0,5 mm². Είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση με ΙΡ 68 και αντοχή σε κρούση ΙΚ10.

Είναι ταξινομημένη για την επίδραση στα μάτια του μπλε φωτός που εκπέμπουν τα LED στην κατηγορία Risk Group 0, καθώς επίσης και για βαθμό προστασίας από σκόνη και νερό ΙΡ65/68, και πιστοποιημένη με  CE σύμφωνα με τις παρακάτω αναγραφόμενες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Πρότυπα.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ.
LVD 2014/35/EU Οδηγία Χαμηλής Τάσης
EN 60598-2-20:2015/AC:2017, EN IEC 60598-1:2021 +Α11:2022
,IEC 62471:2006
IEC TR 62778:2014, ΙΚ 10: EN 62262:2002
EMC 2014/30/EU Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
EN IEC 55015 E7:2019+Α11:2020 ,ΕΝ 61547 Ε2:2009
ΕΝ 61000-3-2 Ε5:2019 +Α1:2021,ΕΝ 61000-3-3 Ε3:2013 +Α1:2019 +Α2:2021
ΕΝ 62493 Ε2:2015
RoHS 2011/65/EU: Οδηγία για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών
IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, CSV IEC 62321-6:2015,
IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017
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	Ασύμμετρη Φωτεινή Κουρτίνα 244 LED τύπου Βροχή, χρώματος Λευκό / Θερμό Λευκό με flashing Λευκό, διαστάσεων  3,2 m x 0,9 m . 
Ασύμμετρη Φωτεινή Κουρτίνα LED τύπου Βροχή, τάσης 230V, με κεντρικό καλώδιο ελαστικό τύπου H05RN-F 2x1mm2, από καουτσούκ χρώματος λευκού, συνολικού μήκους 3,2 m, αποτελούμενο από 4 τμήματα των 0,8 m. Διαθέτει συνολικά 244 LED λευκά, με απόσταση 10 cm μεταξύ τους ,και στα οποία κάθε 6ος λαμπτήρας αναβοσβήνει σε χρώμα λευκό. Το μέγιστο μήκος των κατακόρυφων κλάδων είναι 0,9 m και η μεταξύ τους απόσταση 8,89 cm. Η διάταξη των LED ανά κλάδο είναι 5+6+7+8+9+8+7+6+5. Είναι μονού κυκλώματος, επεκτεινόμενη, με ελαστικό καλώδιο. Οι μικρολαμπτήρες έχουν  κολλητό προστατευτικό κάλυμμα και διαφανή θερμοσυστελλόμενο σωλήνα. Η διατομή του χάλκινου αγωγού είναι 1 × 0,5 mm².Είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση με ΙΡ 68 και αντοχή σε κρούση ΙΚ10.
Είναι ταξινομημένη για την επίδραση στα μάτια του μπλε φωτός που εκπέμπουν τα LED στην κατηγορία Risk Group 0, καθώς επίσης και για βαθμό προστασίας από σκόνη και νερό ΙΡ65/68, και πιστοποιημένη με  CE σύμφωνα με τις παρακάτω αναγραφόμενες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Πρότυπα.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ.
LVD 2014/35/EU Οδηγία Χαμηλής Τάσης
EN 60598-2-20:2015/AC:2017, EN IEC 60598-1:2021 +Α11:2022
,IEC 62471:2006
IEC TR 62778:2014, ΙΚ 10: EN 62262:2002
EMC 2014/30/EU Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
EN IEC 55015 E7:2019+Α11:2020 ,ΕΝ 61547 Ε2:2009
ΕΝ 61000-3-2 Ε5:2019 +Α1:2021,ΕΝ 61000-3-3 Ε3:2013 +Α1:2019 +Α2:2021
ΕΝ 62493 Ε2:2015
RoHS 2011/65/EU: Οδηγία για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών
IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, CSV IEC 62321-6:2015,
IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017
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	Φις παροχής φωτιστικής γιρλάντας 1,50μ με καουτσούκ καλώδιο
Καλώδιο παροχής μήκους 1.50m ελαστικό τύπου H05RN-F 2x1mm2, χρώματος λευκού, με φις που θα είναι πιστοποιημένο για την Ελληνική αγορά  ως εξάρτημα της φωτιστικής γιρλάντας με βαθμό προστασίας ΙΡ68, 16A, 250V,  σύμφωνα με τα παρακάτω Ευρωπαϊκά Πρότυπα:
- LVD 2014/35/EU:
ΕΝ 60598-2-20:2015/AC:2017 
EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



1. Ο οικονομικός φορέας συμπληρώνει για κάθε είδος τον κατασκευαστή/οίκο και το ακριβές μοντέλο ή κωδικό.
2. Στη στήλη «Προσφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά» αναγράφονται οι πραγματικές τιμές και τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου προϊόντος.
3. Στη στήλη «Συμμόρφωση» δηλώνεται ΝΑΙ μόνο όταν το προσφερόμενο είδος καλύπτει την αντίστοιχη απαίτηση.
4. Στη στήλη «Παραπομπή» αναφέρεται συγκεκριμένα το τεχνικό φυλλάδιο, πιστοποιητικό, test report ή άλλο αποδεικτικό και η σελίδα/παράγραφος όπου τεκμηριώνεται.
5. Όπου απαιτούνται πιστοποιητικά, δηλώσεις ή εγγύηση, πρέπει να παραπέμπεται το σχετικό δικαιολογητικό.
6. Το φύλλο αποτυπώνει τις τεχνικές απαιτήσεις του παρεχόμενου αρχείου και δεν δηλώνει συμμόρφωση εκ μέρους του προσφέροντος.

                                                                                                      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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