**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**

**ΟΜΑΔΑΣ Α: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

Ο …………………………………………………………………………………………………………, νόμιμος εκπρόσωπος της ……………………………………………………………………………………………………., με έδρα ……………………………………………………………………………………………………………………….. , ΑΦΜ ………………………….. ΔΟΥ …………………………………….,Τηλέφωνα επικοινωνίας …………………………………………………………………………….., email:………………………………………………………….. υποβάλει την ακόλουθη προσφορά:

| **Ομάδα Α: Μέσα Ατομικής Προστασίας** | | **Μονάδα μέτρησης** | **Ενδεικτική τιμή μονάδας άνευ φπα** | **10.6063.0000** | | **20.6063.0007** | | **30.6063.0001** | | **35.6063.0006** | | **70.6063.0002** | | **70.6063.0005** | | **Σύνολο Ομάδας Α** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Είδος** | **Ποσότητα** | **Μερικό σύνολο άνευ φπα** | **Ποσότητα** | **Μερικό σύνολο άνευ φπα** | **Ποσότητα** | **Μερικό σύνολο άνευ φπα** | **Ποσότητα** | **Μερικό σύνολο άνευ φπα** | **Ποσότητα** | **Μερικό σύνολο άνευ φπα** | **Ποσότητα** | **Μερικό σύνολο άνευ φπα** | **Συνολική ποσότητα** | **Σύνολο άνευ φπα** |
| 1 | Γάντια δερματοπάνινα | Ζεύγος |  |  |  | 900 |  | 160 |  | 210 |  | 170 |  |  |  | 1.440 |  |
| 2 | Γάντια από PVC | Ζεύγος |  |  |  | 24 |  | 160 |  | 210 |  |  |  | 211 |  | 605 |  |
| 3 | Γάντια από νιτρίλιο | Ζεύγος |  | 600 |  | 80 |  |  |  | 200 |  | 160 |  | 261 |  | 1.301 |  |
| 4 | Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο | Ζεύγος |  | 600 |  | 1.300 |  | 126 |  | 170 |  | 180 |  | 132 |  | 2.508 |  |
| 5 | Γάντια δερμάτινα | Ζεύγος |  |  |  | 1.110 |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  | 1.166 |  |
| 6 | Γάντια μοτοσυκλέτας | Ζεύγος |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 7 | Γάντια ελαστικά μιας χρήσης | Κουτί |  | 200 |  | 208 |  | 112 |  | 100 |  |  |  | 221 |  | 841 |  |
| 8 | Γάντια μονωτικά | Ζεύγος |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 9 | Γάντια συγκολλητών | Ζεύγος |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 10 | Κράνος | Τεμ |  |  |  | 110 |  | 132 |  | 64 |  | 45 |  |  |  | 351 |  |
| 11 | Γυαλιά ανοιχτού τύπου | Τεμ |  |  |  | 100 |  |  |  | 70 |  | 45 |  |  |  | 215 |  |
| 12 | Γυαλιά Μάσκα (Τύπου goggles) | Τεμ |  |  |  | 20 |  | 40 |  | 41 |  | 32 |  | 251 |  | 384 |  |
| 13 | Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία | Τεμ |  | 20 |  | 215 |  | 100 |  | 70 |  | 50 |  | 81 |  | 536 |  |
| 14 | Γυαλιά οξυγονοκόλλησης | Τεμ |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 15 | Ημικράνιο | Σετ |  |  |  | 8 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 38 |  |
| 16 | Ασπίδιο με πλέγμα | Τεμ |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 18 |  |
| 17 | Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο | Τεμ |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 18 | Ασπίδιο προστασίας από υγρά | Τεμ |  |  |  | 14 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 44 |  |
| 19 | Ωτοασπίδες | Ζεύγος |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  | 42 |  |  |  | 80 |  |
| 20 | Ωτοβίσματα | Ζεύγος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |
| 21 | Κράνος μηχανής | Τεμ |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 22 | Καπέλο τύπου jungle | Τεμ |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 23 | Καπέλο τύπου baseball | Τεμ |  | 40 |  |  |  | 240 |  | 80 |  | 130 |  | 250 |  | 740 |  |
| 24 | Μάσκα ημίσεως προσώπου για φίλτρα Α1 Ρ3 | Τεμ |  |  |  | 75 |  | 80 |  | 30 |  | 37 |  | 4 |  | 226 |  |
| 25 | Ανταλλακτικά φίλτρα Α1Ρ3 | Σετ |  |  |  | 80 |  | 40 |  | 90 |  | 21 |  | 2 |  | 233 |  |
| 26 | Μάσκα ολόκληρου προσώπου για φίλτρα ΑΒΕΚ2Ρ3 | Τεμ |  |  |  | 5 |  | 50 |  | 8 |  | 32 |  |  |  | 95 |  |
| 27 | Ανταλλακτικά φίλτρα ΑΒΕΚ2 Ρ3 | Τεμ |  |  |  | 3 |  |  |  | 34 |  | 20 |  |  |  | 57 |  |
| 28 | Φιλτρομάσκα P1 | Τεμ |  | 400 |  | 5.000 |  | 94 |  | 0 |  | 310 |  | 242 |  | 6.046 |  |
| 29 | Φιλτρομάσκα P3 | Τεμ |  |  |  | 1.000 |  | 20 |  | 182 |  |  |  |  |  | 1.202 |  |
| 30 | Μάσκα ΚΝ95 | Τεμ |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 |  |
| 31 | Αναπνευστική συσκευή | Τεμ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |
| 32 | Ανακλαστικό Γιλέκο | Τεμ |  | 40 |  | 140 |  | 200 |  | 100 |  | 75 |  | 15 |  | 570 |  |
| 33 | Νιτσεράδα | Σετ |  | 40 |  |  |  | 110 |  | 76 |  | 34 |  | 262 |  | 522 |  |
| 34 | Αδιάβροχη καμπαρντινα | Τεμ |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  | 224 |  |
| 35 | Στολή προστασίας από χημικά | Τεμ |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |
| 36 | Ποδιά εργασίας (σαμαράκι) | Τεμ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251 |  | 251 |  |
| 37 | Αδιάβροχη ποδιά | Τεμ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  | 251 |  | 289 |  |
| 38 | Ποδιά συγκολλητών | Τεμ |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 39 | Πυρίμαχη στολή | Τεμ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |
| 40 | Γαλότσες | Ζεύγος |  |  |  | 75 |  | 218 |  | 55 |  | 45 |  | 251 |  | 644 |  |
| 41 | Αντιολισθητικά παπούτσια | Ζεύγος |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 66 |  | 251 |  | 320 |  |
| 42 | Άρβυλα ηλεκτρολόγων | Ζεύγος |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 43 | Άρβυλα Ασφαλείας με συνθετικό υλικό | Ζεύγος |  | 40 |  | 134 |  | 240 |  | 90 |  | 68 |  | 3 |  | 575 |  |
| 44 | Ανακλαστικός κώνος σήμανσης | Τεμ |  |  |  | 12 |  | 60 |  | 30 |  | 42 |  |  |  | 144 |  |
| 45 | Φόρμα εργασίας με τιράντες | Τεμ |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 150 |  | 195 |  |
| 46 | Φόρμα εργασίας με μανίκια | Τεμ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  | 43 |  |
| 47 | Μπουφάν αδιάβροχο | Τεμ |  | 40 |  | 225 |  |  |  | 50 |  | 77 |  | 110 |  | 502 |  |
| 48 | Παντελόνι εργασίας | Τεμ |  | 40 |  | 310 |  |  |  | 70 |  | 60 |  | 110 |  | 590 |  |
| 49 | Παντελόνι προστασίας από αλυσοπρίονο | Τεμ |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 50 | Μπλούζα φούτερ | Τεμ |  |  |  | 235 |  |  |  | 50 |  | 94 |  | 252 |  | 631 |  |
| 51 | Μπλουζάκι κοντομάνικο | Τεμ |  | 40 |  | 235 |  |  |  | 85 |  | 120 |  | 252 |  | 732 |  |
| 52 | Επιγονατίδες | Ζεύγος |  |  |  |  |  | 40 |  | 65 |  |  |  |  |  | 105 |  |
| 53 | Επιγονατίδες ειδικές για μηχανάκι | Ζεύγος |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 54 | Μονωτικά εργαλία | Σετ (4τμχ) |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 55 | Μέσα προστασίας από πτώση: Ολόσωμες εξαρτήσεις | Τεμ |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 11 |  |  |  | 14 |  |
| 56 | Μέσα προστασίας από πτώση: Ανακόπτες | Τεμ |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 11 |  |  |  | 14 |  |
| 57 | Μέσα προστασίας από πτώση: Αποσβεστήρες | Τεμ |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 11 |  |  |  | 14 |  |
| 58 | Ζώνη ασφαλείας | Τεμ |  |  |  |  |  | 10 |  | 4 |  |  |  |  |  | 14 |  |
| 59 | Ζώνη συγκράτησης & υποστήριξης μέσης | Τεμ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 12 |  |  |  | 12 |  |
| 60 | Φαρμακείο εργοταξιακού τύπου | Σετ (πλήρες) |  |  |  | 10 |  | 20 |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 38 |  |
| **Σύνολο άνευ φπα** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Φπα που αναλογεί (17%)** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Σύνολο με φπα** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ΠΡΟΣΔΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Τα προσφερόμενα είδη (Ομάδα Α) είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης του Δήμου Μυτιλήνης.

Ημ/νια \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή - Σφραγίδα)

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ**  **ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.(€)** |
|  | 1 | Γάντια δερματοπάνινα | Ζεύγος | 2 |  |  |
|  | 2 | Γάντια μονωτικά ηλεκτρολόγου | Ζεύγος | 4 |  |  |
|  | 3 | Γάντια ελαστικά μιας χρήσης | Ζεύγος | 440 |  |  |
|  | 4 | Κράνος | Τεμ | 2 |  |  |
|  | 5 | Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία | Τεμ | 2 |  |  |
|  | 6 | Γυαλιά προστασίας Η/Υ | Τεμ | 72 |  |  |
|  | 7 | Φιλτρομάσκα P1 | Τεμ | 200 |  |  |
|  | 8 | Μάσκα ΚΝ95 | Τεμ | 200 |  |  |
|  | 9 | Μάσκα μιας χρήσης | Κουτί (50 τεμ) | 100 |  |  |
|  | 10 | Μάσκα ηλεκτροσυγκόλησης | Τεμ | 2 |  |  |
|  | 11 | Ανακλαστικό Γιλέκο | Τεμ | 4 |  |  |
|  | 12 | Ποδιά συγκολλητών | Τεμ | 2 |  |  |
|  | 13 | Παπούτσια ασφαλείας ηλεκτρολογικά | Ζεύγος | 2 |  |  |
|  | 14 | Αντιολισθητικά παπούτσια | Ζεύγος | 2 |  |  |
|  | 15 | Άρβυλα Ασφαλείας | Ζεύγος | 2 |  |  |
|  | 16 | Παπούτσια ασφαλείας τύπου σαμπό | Ζεύγος | 22 |  |  |
|  | 17 | Μπουφάν αδιάβροχο | Τεμ | 4 |  |  |
|  | 18 | Ρόμπα μιας χρήσεως | Κουτι/10 τεμ | 22 |  |  |
|  | 19 | Ρόμπα υφασμάτινη | Τεμ | 58 |  |  |
|  | 20 | Μονωτικά εργαλεία | Σετ( 4 τεμ) | 2 |  |  |
|  | 21 | Ωτοβίσματα | Ζεύγος | 40 |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | | |  |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | | |  |
| **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ** | | | | | |  |

Ημ/νια \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή - Σφραγίδα)

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**

**ΟΜΑΔΑΣ Β: ΕΙΔΗ ΈΝΔΥΣΗΣ**

Ο …………………………………………………………………………………………………………, νόμιμος εκπρόσωπος της ……………………………………………………………………………………………………., με έδρα ……………………………………………………………………………………………………………………….. , ΑΦΜ ………………………….. ΔΟΥ …………………………………….,Τηλέφωνα επικοινωνίας …………………………………………………………………………….., email:………………………………………………………….. υποβάλει την ακόλουθη προσφορά:

|  | | **α/α** | | **Είδος** | **Μονάδα μέτρησης** | | **Τιμή μονάδας άνευ φπα** | | **Συνολική ποσότητα** | | | **Σύνολο άνευ φπα** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΝΔΡΙΚΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ | | 1 | Σακάκι μάλλινο κυπαρισσί | | Τεμ | |  | | 6 | | |  | | |
| 2 | Μποφάν δερμάτινο μαύρο | | Τεμ | |  | | 6 | | |  | | |
| 3 | Παντελόνι μάλλινο κυπαρισσί | | Τεμ | |  | | 14 | | |  | | |
| 4 | Πουκάμισο μακρυμάνικο γαλάζιο | | Τεμ | |  | | 12 | | |  | | | |
| 5 | Πουλόβερ με σηκωτό γιακά και δερματάκια | | Τεμ | |  | | 12 | | |  | | | |
| 6 | Κασκόλ μάλλινο κυπαρισσί | | Τεμ | |  | | 12 | | |  | | | |
| 7 | Κάλτσες μάλλινες μαύρες | | Ζευγ | |  | | 56 | | |  | | | |
| 8 | Παπούτσια δερμάτινα, δετά, μαύρα | | Ζευγ | |  | | 6 | | |  | | | |
| 9 | Παντελόνι καμπαρτινέ με τσέπες κυπαρισσί | | Τεμ | |  | | 14 | | |  | | | |
| 10 | Φανέλα κοντοομάνικη κυπαρισσί | | Τεμ | |  | | 36 | | |  | | | |
| 11 | Μποτάκια δερμάτινα SWATT | | Ζευγ | |  | | 6 | | |  | | | |
| 12 | Καπέλο τύπου jokey κυπαρισσί | | Τεμ | |  | | 8 | | |  | | | |
| 13 | Γάντια δερμάτινα μαύρα | | Ζευγ | |  | | 12 | | |  | | | |
| 14 | Μπερές μάλλινος μαύρος | | Τεμ | |  | | 12 | | |  | | | |
| 15 | Λαιμοδέτης γκρι - γαλάζιο | | Τεμ | |  | | 12 | | |  | | | |
| 16 | Αδιάβροχη καμπαρτίνα κυπαρισσί | | Τεμ | |  | | 12 | | |  | | | |
| ΑΝΔΡΙΚΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ | | 17 | Παντελόνι καμπαρτινέ κυπαρισσί | | Τεμ | |  | | 14 | | |  | | |
| 18 | Σακάκι καμπαρτινέ κυπαρισσί | | Τεμ | |  | | 6 | | |  | | | |
| 19 | Πουκάμισο κοντομάνικο γαλάζιο | | Τεμ | |  | | 12 | | |  | | | |
| 20 | Κάλτσες βαμβακερές μαύρες | | Ζευγ | |  | | 56 | | |  | | | |
| 21 | Παντελόνι καμπαρτινέ με τσέπες κυπαρισσί | | Τεμ | |  | | 14 | | |  | | | |
| 22 | Φανέλα κοντομάνικη κυπαρισσί | | Τεμ | |  | | 35 | | |  | | | |
| 23 | Μπλούζα μακό άνφορμ γκρι - γαλάζιο | | Τεμ | |  | | 12 | | |  | | | |
| 24 | Μποτάκια δερμάτινα SWATT | | Ζευγ | |  | | 6 | | |  | | | |
| 25 | Παπούτσια δερμάτινα, δετά | | Ζευγ | |  | | 6 | | |  | | | |
| 26 | Γιλέκο με αποσπώμενα μανίκια | | Ζεύγος | |  | | 6 | | |  | | | |
| 27 | Καπέλο τύπου jokey κυπαρισσί | | Τεμ | |  | | 8 | | |  | | | |
| ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ | | 28 | Ζώνη δερμάτινη, μαύρη | | Τεμ | |  | | 6 | | |  | | |
| 29 | Ζώνη ασύρματου, δερμάτινη | | Τεμ | |  | | 6 | | |  | | | |
| 30 | Σήματα κεντητά για σακάκι, πουκάμισο, μπουφάν jokey, μπερέ | | Τεμ | |  | | 48 | | |  | | | |
| 31 | Μπότες δερμάτινες | | Ζευγ | |  | | 6 | | |  | | | |
| 32 | Μπότες δερμάτινες 3/4 | | Ζευγ | |  | | 6 | | |  | | | |
| 33 | Δερμάτινο τσαντάκι, μαύρο | | Τεμ | |  | | 6 | | |  | | | |
| **Σύνολο άνευ φπα** | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Φπα που αναλογεί (17%)** | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Σύνολο με φπα** | | | | | | | | | | | |  | | |

ΠΡΟΣΔΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Τα προσφερόμενα είδη (Ομάδα Β) είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης του Δήμου Μυτιλήνης.

Ημ/νια \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή - Σφραγίδα)

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**ΟΜΑΔΑ Α: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

Της επιχείρησης …………………………………………………………………………………………………………………..

Με έδρα τ…. …………………………………………………

οδός …………………………………………………………. , αρ. ….

Τ.Κ. ………………..

Τηλ.: ………………………………………………………

Fax: ………………………………………………………..

Email: …………………………………………………….

| **Άρθρο** | **Είδος** | **Τεχνικές Προδιαγραφές** | **Απαίτηση αναθέτουσας αρχής** | **Απάντηση** | **Παραπομπή σε τεχν. Φυλλάδια κατασκευαστή / παρατηρήσεις** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Γάντια δερματοπάνινα | Μήκος | 20-25εκ. |  |  |
| Πάχος | 1-1,2χιλ. |  |  |
| Πρότυπα | ΕΝ 388, 420 (2,1,2,2) |  |  |
| Σήμανση | CE, προμηθευτής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής εικονόσημο |  |  |
| Το εμπρός μέρος και τα δάκτυλα από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από βαμβακερό ύφασμα. Ελαστική ταινία σύσφιξης | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Γάντια από PVC | Μήκος | ~30εκ. |  |  |
| Πάχος | ~1χιλ. |  |  |
| Πρότυπα | ΕΝ388, 420, 374 (3,1,2,1) |  |  |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο |  |  |
| Υλικό κατασκευής PVC και εσωτερική ανθιδρωτική επένδυση | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Γάντια από νιτρίλιο | Μήκος | ~30εκ. |  |  |
| Πάχος | ~0,5χιλ. |  |  |
| Πρότυπα | ΕΝ388, 420, 374 (3,1,1) |  |  |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο |  |  |
| Υλικό κατασκευής νιτρίλιο με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο | Μήκος | 20-25εκ. |  |  |
| Πρότυπα | ΕΝ388, 420(3,1,2,2) |  |  |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο |  |  |
| Το εμπρός μέρος της παλάμης από νιτρίλιο και το πίσω μέρος από ύφασμα | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Γάντια δερμάτινα | Μήκος | ~27εκ. |  |  |
| Πρότυπα | ΕΝ388 |  |  |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο |  |  |
| Από δέρμα μόσχου σχιστό, βαμβακερό ύφασμα ντοκ, βαμβακερή επένδυση, μανσέτα ασφαλείας. Wing thumb, ενίσχυση παλάμης | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Γάντια μοτοσυκλέτας | Σήμανση | CE, προμηθευτής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής |  |  |
| Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας neoprene, με προστατευτικά ένθετα στις αρθρώσεις και gel παλάμη. Προκαμπυλωμένα δάκτυλα, ελαστικά τμήματα, ένθετα σιλικόνης στην παλάμη | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Γάντια ελαστικά μιας χρήσης | Μήκος | ~20εκ. |  |  |
| Πρότυπα | ΕΝ 374 |  |  |
| Σήμανση | CE, προμηθευτής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο |  |  |
| Κατασκευασμένα από νιτρίλιο | ΝΑΙ |  |  |
| Συσκευασία | κουτί των 100τμχ. |  |  |
| 8 | Γάντια μονωτικά | Μήκος | ~30εκ. |  |  |
| Πρότυπα | ΕΝ60903, 00, RC, IEC |  |  |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο |  |  |
| Από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Γάντια συγκολλητών | Μήκος | 20-30εκ. |  |  |
| Πρότυπα | ΕΝ 420, ΕΝ 388(4,2,4,4,χ), ΕΝ 12477, ΕΝ 407(4,1,3,3,4,χ) |  |  |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο |  |  |
| Ειδικά επεξεργασμένο δέρμα και εσωτερική επένδυση | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Κράνος | Πρότυπα | ΕΝ397 |  |  |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, 440vac |  |  |
| Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό | ΝΑΙ |  |  |
| Κατακόρυφοι ιμάντες από συνθετικές ίνες, ανθιδρωτική επένδυση από δέρμα, οπές αερισμού | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
|  |  | Ρύθμιση ιμάντα στον αυχένα | κοχλίας |  |  |
| 11 | Γυαλιά ανοιχτού τύπου | Πρότυπα | ΕΝ 166 |  |  |
| Πανοραμικά, λευκά, πλαϊνές οπές αερισμού, αντιχαρακτική προστασία | ΝΑΙ |  |  |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής |  |  |
| 12 | Γυαλιά Μάσκα (τύπου googles) | Πρότυπα | ΕΝ 166 |  |  |
| Υλικό κατασκευής | πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές |  |  |
| Αντιθαμβωτική επένδυση, αντοχή έναντι τριβής, πλαίσιο στήριξης οπτικού δίσκου με ιμάντα, οπές αερισμού | ΝΑΙ |  |  |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής |  |  |
| Πλαίσιο | Β, 3, 4,9 |  |  |
| Οπτικός δίσκος | 1, ΒT, Κ, Ν, 9 |  |  |
| 13 | Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία | Πρότυπα | ΕΝ 166, ΕΝ 172 |  |  |
| Χαρακτηριστικά φακού | πατενταρισμένος, μη σφαιρικός, DX επικάλυψη, οπτικής κλάσης 1 |  |  |
| Ρυθμιζόμενοι βραχίονες στήριξης | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Σήμανση | CE, F (βραχίωνες) |  |  |
| Οπτικός δίσκος | 6-2 ή 6-2,5 F, K |  |  |
| 14 | Γυαλιά οξυγονοκόλλησης | Πρότυπα | ΕΝ166 1 F, 5 EN 166 1S, EN 175 |  |  |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής |  |  |
| Κλειστού τύπου. Σκελετός από PVC. Σύστημα φακών flip up. Φακοί από polycarbonate. Εξωτερικοί φακοί διαμέτρου ~50χιλ. Στήριξη στο κεφάλι με ελαστικό ιμάντα | ΝΑΙ |  |  |
| Βαλβίδες εξαερισμού στα πλαϊνά | ≤6 |  |  |
| 15 | Ημικράνιο | Πρότυπα | ΕΝ 166, ΕΝ 1731 |  |  |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής |  |  |
| Υλικό κατασκευής | πολυπρεπυλένιο ή άλλο αντίστοιχο υλικό |  |  |
| Ρύθμιση κεαφαλοδέματος | 3 θέσεις με κοχλία |  |  |
| Διάταξη για προσαρμογή ασπίδιου προστασίας από υγρά | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Ασπίδιο με πλέγμα | Πρότυπα | ΕΝ 166, 1731 |  |  |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής  3Β & F, 1 (πλέγμα) |  |  |
| Υλικό κατασκευής | πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές |  |  |
| Διάταξη εφαρμογής σε κράνος και ωτοασπίδες | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο | Πρότυπα | ΕΝ 379 (κράνος)  ΕΝ 166, 167, 168, 440vac, 2-1.2 ή 3-1.2, Β, Κ, Ν (ασπίδιο) |  |  |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής |  |  |
| Κράνος με ενσωματωμένο ασπίδιο με δυνατότητα να ανεβοκατεβαίνει. Κεφαλόδεμα με κατακόρυφους ιμάντες από συνθετικές, πλεκτές ίνες. Ιμάντες μετώπου/αυχένα από συνθετικό υλικό. Ανθιδρωτική επένδυση στο μέτωπο | ΝΑΙ |  |  |
| Η προσαρμογή του μήκους του ιμάντα αυχένα θα γίνεται με κοχλία στο πίσω μέρος του ιμάντα | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Ασπίδιο | βαθμός κλάσης: 2-1.2 ή 3-1.2 Οπτική κλάση: ≤2 Β, Κ, Ν |  |  |
| 18 | Ασπίδιο προστασίας από υγρά | Πρότυπα | ΕΝ 166 |  |  |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής |  |  |
| Οπτικός δίσκος | οπτική κλάση: 1, προστασία από υγρά χημικά: 3 F, K, N |  |  |
| 19 | Ωτοασπίδες | Πρότυπα | ΕΝ 352-1 ή ΕΝ 352-3 |  |  |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής |  |  |
| Προσκόμιση διαγραμμάτων εξασθένησης ήχου ανά οκτάβα συχνοτήτων | ΝΑΙ |  |  |
| Το κέλυφος και η στεφάνη στήριξης στο κεφάλι θα έχουν δυνατότητα αυξομείωσης. Ανθιδρωτικές επενδύσεις στους δακτύλιους. Κέλυφος κατασκευασμένο από συνθετικό υλικό | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Ωτοβίσματα | Πρότυπα | ΕΝ 352-2 |  |  |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής |  |  |
| Προσκόμιση διαγραμμάτων εξασθένησης ήχου ανά οκτάβα συχνοτήτων | ΝΑΙ |  |  |
| Εσωτερικά στα αυτιά του χρήστη, επαναχρησιμοποιούμενα | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Κράνος μηχανής | Πρότυπα | ECE 22-05 |  |  |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής |  |  |
| Έτος κατασκευής | μεταγενέστερο του 2020 |  |  |
| Απόλυτη εφαρμογή στο κεφάλι Ενισχυμένο λουρί σιαγώνα και κολάρο λαιμού | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Καπέλο τύπου jungle | 100% βαμβακερό. Οπές για αερισμό του κεφαλιού στο σώμα του καπέλου | ΝΑΙ |  |  |
| Συγκράτηση στο κεφάλι | λάστιχο ή προσαρμοζόμενο κορδόνι |  |  |
| Προέκταση για περιμετρική σκίαση | ≥10εκ. |  |  |
| 23 | Καπέλο τύπου baseball | 100% βαμβάκι, τρύπες εξαερισμού, πλαστικό κέλυφος για προστασία κεφαλής | ΝΑΙ |  |  |
| Ρύθμιση ανοίγματος με velcro | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Διακύμανση ανοίγματος | 54-59εκ. |  |  |
| 24 | Μάσκα ημίσεως προσώπου για φίλτρα Α1Ρ3 | Πρότυπα | ΕΝ 140 (μάσκα) ΕΝ 14387 (φίλτρα) |  |  |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής |  |  |
| Επαναχρησιμοποιούμενες μάσκες, με ιμάντες προσαρμογής. Κατάλληλες για φίλτρα Α1Ρ3, από συνθετικό υλικό. Παρέχουν κάλυψη μύτης, στόματος, πιγουνιού. | ΝΑΙ |  |  |
| Συμβατές με γυαλιά, προϊόντα προστασίας ακοής | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Ανταλλακτικά για μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα Α1Ρ3 | Πρότυπα | ΕΝ 143, ΕΝ 14387 |  |  |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξης, κωδ. εργοστασίου πιστοποίησης |  |  |
| Συμβατά με την υπό προμήθεια μάσκα ημίσεως προσώπου (άρθρο 24) | ΝΑΙ |  |  |
| Χρωματικός κώδικας | καφέ, λευκό |  |  |
| 26 | Μάσκα ολόκληρου προσώπος για φίλτρα ΑΒΕΚ2 Ρ3 | Πρότυπα | ΕΝ 136 (μάσκα) ΕΝ 141 ή ΕΝ 14387 (φίλτρα) |  |  |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξης, κωδ. εργοστασίου πιστοποίησης |  |  |
| Χρωματικός κώδικας | καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο, λευκό |  |  |
| 27 | Φίλτρα ΑΒΕΚ2 Ρ3 | Πρότυπα | ΕΝ 14387 ή ΕΝ 141 |  |  |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξης, κωδ. εργοστασίου πιστοποίησης |  |  |
| Συμβατά με την υπό προμήθεια μάσκα ημίσεως προσώπου (άρθρο 26) | ΝΑΙ |  |  |
| Χρωματικός κώδικας | καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο, λευκό |  |  |
| 28 | Φιλτρομάσκα Ρ1 | Πρότυπα | ΕΝ 149, FFP1 |  |  |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξης, κωδ. εργοστασίου πιστοποίησης |  |  |
| Ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό | ΝΑΙ |  |  |
| Κάλυψη μύτης, στόματος, πηγουνιού | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | Φιλτρόμασκα Ρ3 | Πρότυπα | ΕΝ 149, FFP3 |  |  |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξης, κωδ. εργοστασίου πιστοποίησης |  |  |
| Ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό, διπλός ιμάντας προσαρμογής, βαλβίδα εκπνοής | ΝΑΙ |  |  |
| Κάλυψη μύτης, στόματος, πηγουνιού | ΝΑΙ |  |  |
| 30 | Μάσκα ΚΝ95-FFP2 | Πρότυπα | GB2626 |  |  |
| Ποσοστό φιλτραρίσματος σωματιδίων | 95% |  |  |
| Διάμετρος | 0,30 micron |  |  |
| Κατασκευασμένη από ίνες πολυπροπυλενίου | ΝΑΙ |  |  |
| Εύκαμπτο επιρρίνιο, στήριξη με δύο λαστιχάκια που εφαρμόζουν πίσω από τα αυτιά | ΝΑΙ |  |  |
| 31 | Αναπνευστική συσκευή | Πρότυπα | ΕΝ 137, ΕΝ 136 |  |  |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδ. εργοστασίου τυποποίησης, αριθμός παρτίδας |  |  |
| Έτος κατασκευής | ≤ 1 έτους |  |  |
| Σετ από φιάλη υψηλής πίεσης αέρα, μάσκα ολόκληρου προσώπου, μειωτήρα πίεσης, αεροπνεύμονα, προειδοποιητικές διατάξεις και σύστημα ανάρτησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 32 | Ανακλαστικό γιλέκο | Πρότυπα | ΕΝ 340, ΕΝ 471 (2,2) |  |  |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής |  |  |
| Σύνθεση 15% βαμβάκι - 85% πολυεστέρας | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Έντονο διακρινόμενο χρώμα και δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό | ΝΑΙ |  |  |
| 33 | Νιτσεράδα (παντελόνι - σακάκι) | Πρότυπα | ΕΝ 340, ΕΝ 343 (3,3) |  |  |
| Υλικό κατασκευής | PVC, nylon, polyester, PU ή συνδυασμός τους |  |  |
| Διακριτά χαρακτηριστικά | Λωρίδες από ανακλαστικό υλικό στο σακάκι και στο παντελόνι |  |  |
| Σακάκι | Κουκούλα με θήκη, φέρμουάρ και επιπλέον Velcro ή press button. Τσέπες εσωτερικέ ή εξωτερικές |  |  |
| Παντελόνι | ελαστική μέση |  |  |
| Χρώμα | κίτρινο |  |  |
| Τύπωμα | ΝΑΙ |  |  |
| 34 | Αδιάβροχη καπαρντίνα | Πρότυπα | ΕΝ 340, ΕΝ 343 (3,2) |  |  |
| Υλικό κατασκευής | PVC, nylon, polyester, PU ή συνδυασμός τους |  |  |
| Κουκούλα σταθερή με κορδόνι και θα κλείνουν μπροστά με κουμπιά. | ΝΑΙ |  |  |
| Μπροστά θα έχουν δύο (2) τσέπες με αδιάβροχο πτερύγιο | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Χρώμα | κίτρινο |  |  |
| Τύπωμα | ΝΑΙ |  |  |
| 35 | Στολή προστασίας από χημικά | Πρότυπα | ΕΝ 340 ή ΕΝ 463 ή ΕΝ 13034 (4, 5, 6) |  |  |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδ. εργοστασίου πιστοποίησης |  |  |
| Υλικό κατασκευής | Tyvek ή ισοδύναμο υλικό |  |  |
| 36 | Ποδιά εργασίας (σαμαράκι) | Βαμβακερή | 100% |  |  |
| Διαστάσεις | ~ 78x44 cm |  |  |
| Τσέπες | 1 μεγάλη ή 2 μικρότερες |  |  |
| Εφαρμόζει με κορδόνια δεξιά και αριστερά | ΝΑΙ |  |  |
| 37 | Αδιάβροχη ποδιά | Πρότυπα | ΕΝ 340 |  |  |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδ. εργοστασίου πιστοποίησης |  |  |
| Υλικό κατασκευής | Συνθετικό |  |  |
| Επιθυμητές διαστάσεις | 85x130cm |  |  |
| 38 | Ποδιά συγκολλητών | Πρότυπα | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδ. εργοστασίου πιστοποίησης |  |  |
| Σήμανση | ΕΝ 11611, ΕΝ 11612 |  |  |
| Υλικό κατασκευής | Επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα) |  |  |
| 39 | Πυρίμαχη στολή | Πρότυπα | EN 1149, EN ISO 11612 (Α1, Β1, C1), ΕΝ ISO 13688  ISO 9001:2015, 14001:2015, ISO 15025 (A1), ISO 6942 (B1), ISO 9151 (C1), ISO 12127 (F1), |  |  |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδ. εργοστασίου πιστοποίησης |  |  |
| Σακάκι - παντελόνι | ΝΑΙ |  |  |
| Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά | 100% DUPONT NOMEX πιστοποιημένο κατά QEKO TEX STANDART 100 CLASS I |  |  |
| Σακάκι | αναδιπλούμενος γιακάς, φερμουάρ και πατιλέτα, δύο τσέπες στο στήθος και θήκη για ασύρματο |  |  |
| Ανακλαστικές ταινίες | Σακάκι - παντελόνι |  |  |
| 40 | Γαλότσες | πρότυπα | ΕΝ 344, 345 |  |  |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδ. εργοστασίου, μέγεθος, S5 (S3+WR) |  |  |
| Υλικό κατασκευής | συνθετικό |  |  |
| 41 | Αντιολισθητικά παπούτσια | Πρότυπα | ΕΝ ISO 20345 |  |  |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδ. εργοστασίου, μέγεθος |  |  |
| Αντιολισθητικά, ανατομικά, αντιστατικά με προδιαγραφές HACCP και πάτους αντικαθιστάμενους | ΝΑΙ |  |  |
| 42 | Άρβυλα ηλεκτρολόγων | Πρότυπα | ΕΝ ISO 20345, ΕΝ 344 |  |  |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδ. εργοστασίου, μέγεθος, SRC, S3, oil resistant |  |  |
| Δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής | 5kv |  |  |
| 43 | Άρβυλα ασφαλείας με συνθετικό υλικό | Πρότυπα | EN ISO 20345, ΕΝ 12568 |  |  |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδ. εργοστασίου, μέγεθος, S3 SRC, metal free, oil resistant |  |  |
| 44 | Ανακλαστικός κώνος σήμανσης | Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, αριθμ. έγκρισης |  |  |
| Υλικό κατασκευής | καουτσούκ |  |  |
| Ύψος | 0,50cm |  |  |
| Βάρος | 2,20-2,40 Κg |  |  |
| Πλήρως ανακλαστικοί με εναλλασσόμενους λευκούς - κόκκινους δακτυλίους | ΝΑΙ |  |  |
| Οπή στο επάνω μέρος | ΝΑΙ |  |  |
| Βάση | τετραγωνική |  |  |
| Πρότυπα | CENT TC 226N 143E ή ισοδύναμο εθνικό |  |  |
| Κόκκινη επιφάνεια | χρωματομετρικό σύστημα CE15,2 (1986) /φωτισμός: D65 / γεωμετρία: 45/0 |  |  |
| Αντανακλαστική μεμβράνη | τύπου ΙΙ |  |  |
| 45 | Φόρμα εργασίας με τιράντες | πρότυπο | ΕΝ ISO 13688, EN ISO 20471 A1 |  |  |
| Τιράντες ρυθμιζόμενες. Ελαστική ρυθμιζόμενη μέση. Ρυθμιζόμενη μανσέτα | ΝΑΙ |  |  |
| Ανακλαστικές ασημένιες ταινίες | 2 / πόδι  πλάτος: 2cm |  |  |
| Σύνθεση | 60-65% πολυεστέρας 35-40% βαμβάκι  190-200 gr/m2 |  |  |
| Τσέπες | ≥2  Στήθος, πλαϊνά, μοιρός |  |  |
| 46 | Φόρμα εργασίας με μανίκια | Ολόσωμες | ΝΑΙ |  |  |
| Ανακλαστικές ασημένιες ταινίες | 2 / πόδι  πλάτος: 2cm |  |  |
| Υλικό κατασκευής | Καπαρντίνα 65% pol – 35% cotton. Ανεξίτηλη βαφή, επεξεργασίας sanforize |  |  |
| Ελαστική ρυθμιζόμενη μέση | NAI |  |  |
| Τσέπες | ≥2  Εμπρός, πίσω πλάι, μοιρούς |  |  |
| Τύπωμα | ΝΑΙ |  |  |
| Χρώμα | μπλε |  |  |
| 47 | Μπουφάν αδιάβροχο | Πρότυπο | ΕΝ 471 (3,2), ΕΝ 343 (3,1) |  |  |
| Αδιάβροχο | ΝΑΙ |  |  |
| Σύνθεση | 100% πολυεστέρας, 300D oxford,  επικάλυψη πολυουρεθάνης |  |  |
| Κατασκευαστικές λεπτομέρειες | εσωτερική επένδυση, προσθαφαιρούμενα μανίκια με φερμουάρ, ενσωματωμένη κρυφή κουκούλα, ≥2  τσέπες |  |  |
| Ανακλαστικές λωρίδες | ΝΑΙ |  |  |
| Τύπωμα | ΝΑΙ |  |  |
| 48 | Παντελόνια εργασίας | Πρότυπο | ΕΝ 340, ΕΝ 471, ΕΝ ISO 20471:1 |  |  |
| Σύνθεση | 35±10% βαμβάκι 65±10% πολυεστέρας |  |  |
| Ανακλαστικές ασημένιες ταινίες | 2 / πόδι |  |  |
| Ελαστική μέση | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| 49 | Παντελόνι προστασίας από αλυσοπρίονο | Πρότυπο | ΕΝ 381-5, ΕΝ 340-1 |  |  |
| Κατασκευαστικές λεπτομέρειες | εσωτερική επένδυση πολλαπλών στρωμάτων ινώδους υλικού |  |  |
| Αντοχή σε ταχύτητα αλυσίδας | ≥20m/s |  |  |
| 50 | Μπλούζα φούτερ | Μακρύ μανίκι, ελαστική στρογγυλή λαιμόκοψη, ελαστική μανσέτα στα μανίκια, λάστιχο στη μέση | ΝΑΙ |  |  |
| Σύνθεση | πολυεστέρας - βαμβάκι |  |  |
| Βάρος | 200-270gr |  |  |
| Τύπωμα | ΝΑΙ |  |  |
| 51 | Μπλουζάκι κοντομάνικο | Στρογγυλή λαιμόκοψη | ΝΑΙ |  |  |
| Σύνθεση | Βαμβάκι - βισκόζη |  |  |
| Βάρος | 100-150gr |  |  |
| Τύπωμα | ΝΑΙ |  |  |
| 52 | Επιγονατίδες | Εξωτερικές, με προστατευτική κάλυψη από πλαστικό μπροστά | ΝΑΙ |  |  |
| Εφαρμογή | Ιμάντες προσδέσεως |  |  |
| 53 | Επιγονατίδες ειδικές για μηχανάκι | Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής |  |  |
| Εργονομική μορφή | ΝΑΙ |  |  |
| Προστατευτικά γονάτων - κνήμης | ΝΑΙ |  |  |
| 54 | Μονωτικά εργαλεία | Πρότυπα | ΕΝ 60900 |  |  |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδ. εργοστασίου, IEC |  |  |
| Σετ 5 τεμαχίων | πένσα, κόφτης, κατσαβίδι, σταυροκατσάβιδο, μυτοτσίμπιδο |  |  |
| 55 | Ζώνη εργασίας | Πρότυπα | ΕΝ 361, ΕΝ 358, ΕΝ 362 |  |  |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής |  |  |
| Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων | ΝΑΙ (πόδια, στήθος, μέση) |  |  |
| Κρίκοι ανάρτησης | πλάτη, στήθος, μέση |  |  |
| Μαξιλαράκι, ελαστικοί ιμάντες συγκράτησης, ιμάντες ποδιών με μαξιλαράκια | ΝΑΙ |  |  |
| Ιμάντες συγκράτησης εργαλείων | ΝΑΙ |  |  |
| Συνοδευτικά | Κρίκοι αλουμινίου 2πλής ασφάλειας, σχοινί πολυαμίδιου 20μ. Φ 10,5-12 |  |  |
| 56 | Αποσβεστήρες ενέργειας | Πρότυπα | ΕΝ 361, ΕΝ 355 |  |  |
| 57 | Ανακόπτης επανατυλισσόμενος | Πρότυπα | ΕΝ 361, ΕΝ 360 |  |  |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής |  |  |
| Σύστημα περιέλιξης | 2,50m max |  |  |
| Φορτίο | 136kg min |  |  |
| Βάρος | ~1,50kg |  |  |
| 58 | Ζώνη ασφαλείας | Πρότυπα | ΕΝ 361, ΕΝ 355, ΕΝ 362 |  |  |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής |  |  |
| Σημεία πρόσδεσης | στήθος, πλάτη |  |  |
| Ανακόπτης | μονός |  |  |
| Αποσβεστήρας πτώσης | ΝΑΙ |  |  |
| Κονέκτορας | μεγάλου τύπου |  |  |
| 59 | Ζώνη συγκράτησης & υποστήριξης μέσης | Υλικό κατασκευής | Neopren |  |  |
| Χαρακτηριστικά | Πολλαπλών στρωμάτων, αντιαλλεργική, μη τοξική, αεριζόμενη |  |  |
| Τρόπος κλεισίματος | πρόσθιο velcro |  |  |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής |  |  |
| 60 | Φαρμακείο εργοταξιακού τύπου | πρότυπα | Π.Δ. 16/1996 |  |  |
| Συσκευασία | μεταλλικό κουτί με κλειδαριά |  |  |

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**ΟΜΑΔΑ Β: ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ**

Της επιχείρησης …………………………………………………………………………………………………………………..

Με έδρα τ…. …………………………………………………

οδός …………………………………………………………. , αρ. ….

Τ.Κ. ………………..

Τηλ.: ………………………………………………………

Fax: ………………………………………………………..

Email: …………………………………………………….

| **Άρθρο** | **Είδος** | **Τεχνικές Προδιαγραφές** | **Απαίτηση αναθέτουσας αρχής** | **Απάντηση** | **Παραπομπή σε τεχν. Φυλλάδια κατασκευαστή / παρατηρήσεις** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σακάκι μάλλινο κυπαρισσί | Ραφές | ώμου, εσωτερική, πένσα εμπρός ραφή εσωτερική, ραφή μανικιού άνοιγμα με κουμπιά |  |  |
| Τσέπες | Φιλέτο, επάνω εξωτερική εξώγαζο |  |  |
| Ύφασμα | 45%wool 55%terilen |  |  |
| 2 | Μπουφάν δερμάτινο μαύρο | Υλικό κατασκευής | δέρμα μόσχου (νάπα), βαμβακερό (τσεπόπανο)  ρεγιόν τύπου σατέν |  |  |
| Χαρακτηριστικά κατασκευής | ελαφρύ φινίρισμα, βαρελιαστός, καπιτοναρισμένο τετράγωνο μήκους 6mm τρίγαζο, πολυεστερική βάτα  προδιαγραφή Α, Β & Γ |  |  |
| Φερμουάρ | Νο7, χρώμα νίκελ ΥΚΚ (προδιαγραφή Γ) |  |  |
| Σούστες | Χρώμα χαλκού (προδιαγραφή Γ) |  |  |
| Οπές εξαερισμού | Μεταλλικά δακτύλια (προδιαγραφή Γ) |  |  |
| Κλωστή | Nylon, τρίκλωνη, μαύρη  (προδιαγραφή Γ) |  |  |
| Μεγέθη | S - XXL |  |  |
| 3 | Παντελόνι μάλλινο κυπαρισσί | Ύφασμα | Καμπαρτίνα  15%wool-55%terilen  Βάρος 400γρ/μ2 |  |  |
| Οδηγίες ραφών | Πατιλέτα μονό εξώγαζο  Πιέτες εσωτερ. Ραφή  Στρίφωμα κοπτοράπτης |  |  |
| 4 | Πουκάμισο μακρυμάνικο γαλάζιού | Ύφασμα | Podlina  65%pol-35%cotton  Βάρος 115γρ/μ2 |  |  |
| Οδηγίες ραφών | Ραφή ώμου & ωμίτης εξώγαζο  Ραφή μασχάλης, μανικιού & πλαϊνή πλακοραφή  Στρίφωμα & τσέπες εξώγαζο |  |  |
| 5 | Πουλόβερ με σηκωτό γιακά & δερματάκια | Ύφασμα | Pachb – Height ball |  |  |
| Οδηγίες ραφών | Διακοσμητικά δέρμα |  |  |
| 6 | Κασκόλ μάλλινο κυπαρρισί | Ύφασμα | Fleece  80%cotton-20% pol  Βάρος 340γρ/μ2 |  |  |
| 7 | Κάλτσες μάλλινες μαύρες | Ύφασμα | 95%wool-5% elast  Ραφή ώμου |  |  |
| 8 | Παπούτσια δερμάτινα δετά μαύρα | Υλικό κατασκευής | Φυσικό δέρμα  Σόλα: καουτσούκ |  |  |
|  | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Παντελόνι από καμπαρτνίνα κυπαρισσί | Ύφασμα | Καμπαρτίνα  65%pol-35% cotton  Επένδυση υαλοβάμβακα  Βάρος 240γρ/μ2 |  |  |
| Οδηγίες ραφών | Πατιλέτα μονί εξωτερ.  Καβάλο εξώγαζο  Στρίφωμα κοπτοράπτης  Πατζάκι 2πλο εξώγαζο  Πατ μονό εξώγαζο |  |  |
| Τσέπες | Πίσω φιλέτο με θυλάκια  Πλαϊνή |  |  |
| 10 | Φανέλα κοντομάνικη κυπαρισσί | Ύφασμα | 100% cotton |  |  |
| 11 | Μποτάκια δερμάτινα swat μαύρα | Ύφασμα | Φυσικό δέρμα  Σόλα καουτσούκ |  |  |
| SWAT 1274 | ΝΑΙ |  |  |
| Λοιπά χαρακτηριστικά | Μεταλλικά μέρη  100% στεγανό  Διαπνέουσα μεμβράνη  Πλαϊνό φερμουάρ |  |  |
| Αποσπώμενος ορθοπεδικό πάτος | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Τζόκεϊ κυπαρισσί | Ύφασμα | 35%cotton-65% pol |  |  |
| 13 | Γάντια δερμάτινα μαύρα | Ύφασμα | Φυσικό δέρμα με επένδυση ύφασμα |  |  |
| 14 | Μπερές μάλλινος μαύρο | Ύφασμα | Τσόχα  100% wool  Extra fine dra |  |  |
| 15 | Λαιμοδέτης | Ύφασμα | 45%wool-55%silk  Βάρος 300γρ |  |  |
| Χρώμα | Μαύρο |  |  |
| 16 | Αδιάβροχο | Ύφασμα | 100% naylon  Βάρος 150γρ/μ2 |  |  |
| Χρώμα | Pantone 19-0414 |  |  |
| 17 | Παντελόνι καμπαρτίνα κυπαρισσί | Ύφασμα | Fresco  45%wool-55%terilen  Βάρος 250γρ/μ2 |  |  |
| Ραφές | Πατιλέτα μονό εξώγαζο  Πιέτες εσωτερική  Στρίφωμα κοπτοράπτης |  |  |
| Τσέπη | Πίσω φιλέτο με θυλάκια |  |  |
| 18 | Σακάκι καμπαρτίνα κυπαρισσί | Ύφασμα | Fresco  45%wool-55%terilen  Βάρος 250γρ/μ2 |  |  |
| Ραφές | Ώμου εσωτερική  Πένσα εμπρός εσωτερική  Μανίκι άνοιγμα με κουμπιά |  |  |
| Τσέπες | Φιλέτο  Επάνω εξωτερική με εξώγαζο |  |  |
| 19 | Πουκάμισο κοντομάνικο γαλάζιο | Ύφασμα | Podlina  65%pol-35%cotton  Βάρος 115γρ/μ2 |  |  |
| Ραφές | Ώμου& ωμίτης εξώγαζο  Μασχάλη-μανίκι-πλαί πλακοραφή  Στρίφωμα εξώγαζο |  |  |
| Τσέπες | Πάτ εξώγαζο |  |  |
| 20 | Κάλτσες βαμβακερές μαύρες | Ύφασμα | 95%cot-5% elast  Υδρόφιλες |  |  |
| 21 | Παντελόνι καμπαρτνίνα θερινό | Ύφασμα | 65%pol-35%cot  Επένδυση υαλοβάμβακας  Βάρος 200γρ/μ2 |  |  |
| Ραφές | Πατιλέτα μονό εξώγαζο  Καβάλο εξώγαζο  Στρίφωμα κοπτοράπτης  Πατζάκι 2πλο εξώγαζο  Πατ μονό εξώγαζο |  |  |
| Τσέπες | Πίσω φιλέτο με θυλάκια  Πλαϊνή |  |  |
| 22 | Φανέλα κοντομάνικι κυπαρισσί | Ύφασμα | 100% cotton |  |  |
| 23 | Μπλούζα μακό άνφορμ | Ύφασμα | 96%cotton-4%elastan  Βάρος 160-175γρ |  |  |
| Χρώμα | Γκρι - γαλάζιο |  |  |
| 24 | Μποτάκια δερμάτινα swat μαύρα | Ύφασμα | Φυσικό δέρμα  Cordura 1100denier  Σόλα καουτσούκ |  |  |
| SWAT 1270 | ΝΑΙ |  |  |
| Λοιπά χαρακτηριστικά | 100% στεγανό  Διαπνέουσα μεμβράνη  Αερόσολα στο τακούνι |  |  |
| Αποσπώμενος ορθοπεδικό πάτος | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Παπούτσια δερμάτινα δετά | Ύφασμα | Φυσικό δέρμα  Σόλα καουτσούκ |  |  |
| Χρώμα | Μαύρο |  |  |
| 26 | Γιλέκο με αποσπόμενα μανίκια | Ύφασμα | Καμπαρτίνα  65%pol-35%cot  Βάρος 200γρ/μ2 |  |  |
| Ραφές | Πένσα εφαρμογής, πλαϊνή & κεντρική πίσω εσωτερικές  Τσέπες & Πατ εξώγαζο |  |  |
| 27 | Τζόκεϊ κυπαρισσί | Ύφασμα | 35%cotton-65% pol |  |  |
| 28 | Ανδρική δερμάτινη ζώνη | Υλικό κατασκευής | Φυσικό μοσχάρι  Croco ή λείο  Επεξεργασία κεριού |  |  |
| Χρώμα | Μαύρο |  |  |
| Μήκος | 1,05 – 1,15μ |  |  |
| Πάχος | 1,30-1,50χιλ |  |  |
| Λοιπά χαρακτηριστικά | Πόρπη με σήμα Δημοτικής Αστυνομία  Γαζί μαύρο |  |  |
| 30 | Σήματα κεντητά | Όπως παρ. 3 «Τεχνικές Προδιαγραφές», Ομάδα Β, α/α30 | ΝΑΙ |  |  |
| 31 | Μπότες δερμάτινες | Υλικό κατασκευής | Φυσικό μοσχάρι nappa |  |  |
| Χρώμα τρουκ | Μπρονζέ |  |  |
| Ύψος | 37εκ (εσωτ.)  42εκ (εξωτ.) |  |  |
| Φερμουάρ | Στο πίσω μέρος. Στο πάνω μέρος κάλυψη οδηγού με δέρμα |  |  |
| Γαζί | Στο μαύρο/μαύρο στο καφέ/καφέ ανοιχτό (Νο239) |  |  |
| Χρώμα | Θα καθοριστεί από την Υπηρεσία |  |  |
| 32 | Μπότες δερμάτινες 3/4 | Υλικό κατασκευής | Φυσικό μοσχάρι nappa |  |  |
| Χρώμα τρουκ | Μπρονζέ |  |  |
| Ύψος | 23εκ (εσωτ.)  25εκ (εξωτ.) |  |  |
| Τακούνι | 3εκ |  |  |
| Φερμουάρ | Στο πίσω μέρος. Στο πάνω μέρος κάλυψη οδηγού με δέρμα |  |  |
| Γαζί | Στο μαύρο/μαύρο στο καφέ/καφέ ανοιχτό (Νο239) |  |  |
| Χρώμα | Θα καθοριστεί από την Υπηρεσία |  |  |
|  |  |  |  |
| 33 | Τσαντάκι δερμάτινο | Υλικο κατασκευής | Φυσικό δέρμα μοχάρι πανόδερμα πάχους 1,3-1,5χιλ |  |  |
| Ύψος | 27,5εκ |  |  |
| Πλάτος | 27εκ, 25,5εκ (άλφα γραμμή) |  |  |
| Πάτος | 3εκ |  |  |
| Χέρι | Διάτονο για αυξομείωση  2,5εκ/1,4εκ (Π/Μ) |  |  |
| Χρώμα | Μαύρο |  |  |
| Λοιπά χαρακτηριστικά | Καθημερινή, τύπου post man  Τσέπη μπροστά  Τσέπη στη φόδρα με φερμουάρ  Μπρονζέ αγκράφα μπροστά  Γαζί μαύρο ή γκρι σκούρο |  |  |
|  | ΝΑΙ |  |  |

Ημ/νια \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή - Σφραγίδα)