**ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Της επιχείρησης …………………………………………………………………………………………………………………..

Με έδρα τ…. …………………………………………………ΑΦΜ…………………………………………………….

οδός …………………………………………………………. , αρ. ….

Τ.Κ. ……………….. Τηλ.: ………………………………………………………Email: …………………………………………………….

**ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ 4 ΚΑΔΩΝ**

| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** |
| --- | --- | --- |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ /ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** |
| Οι απαντήσεις των υποψηφίων αναδόχων να είναι αναλυτικές και επεξηγηματικές (να παραπέμπουν σε συγκεκριμένες παραγράφους των πρωτότυπων τεχνικών φυλλαδίων όπου είναι δυνατό). |
| **6** | **Μεταλλικό Πλαίσιο συστοιχίας κάδων** |
| **6.1** | Θα προσδίδει σύνδεση σε σειρά των 4 κάδων | ΝΑΙ |  |  |
| **6.2** | Θα ασφαλίζει και θα κλειδώνει σε παράταξη τους 4 κάδους | ΝΑΙ |  |  |
| **6.3** | Θα περιλαμβάνει κλειδαριά με κλειδί για να έχει πρόσβαση μόνο η υπηρεσία αποκομιδής. | ΝΑΙ |  |  |
| **6.4** | Το μεταλλικό πλαίσιο θα είναι καλαίσθητο, με δυνατότητα στερέωσης επί του εδάφους (θα περιλαμβάνονται συνοδά εξαρτήματα όπως βίδες ούπα κλπ, για τη στερέωση στο έδαφος). | ΝΑΙ |  |  |
| **6.5** | Το μεταλλικό πλαίσιο θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα για αντοχή στην διάβρωση. | ΝΑΙ |  |  |
| **6.6** | Θα περιλαμβάνεται επίσης ενιαία μεταλλική ταμπέλα ενημερωτική, στερεωμένη στο μεταλλικό πλαίσιο πάνω από τη συστοιχία των κάδων. | ΝΑΙ |  |  |
| **6.7** | Η μεταλλική ταμπέλα θα φέρει αφίσα με λογότυπο πάνω σε μακέτα (περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός –γραφιστικός- και η δημιουργία λογότυπου με θέμα τη Διαλογή στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας)  | ΝΑΙ |  |  |
| **6.8** | Η αφίσα αυτή θα είναι υψηλής ποιότητας και πιστότητας χρωμάτων με ειδική προστασία κατά της ηλιακής ακτινοβολίας (UV resistant), καθώς και ειδική επίστρωση με μεμβράνη αντιγράφιτι κατά την κατασκευή τους, για καλύτερη δυνατή απόδοση της επίστρωσης. Η επίστρωση θα παρέχει ένα αδιαπέραστο εμπόδιο στα γκράφιτι, με αποτέλεσμα οι ρύποι όπως σπρέι, μελανιά και κολλά αφισών να μην μπορούν να προσκολληθούν στην επικαλυμμένη επιφάνεια. | ΝΑΙ |  |  |
| **6.9** | Ο σχεδιασμός με τα χρώματα (4 χρώματα), την εικονογράφηση και το λογότυπο των πινακίδων θα καθοριστούν σε συνεργασία με την υπηρεσία.  | ΝΑΙ |  |  |
| **6.10** | Η γαλβανισμένη μεταλλική ταμπέλα θα είναι διαστάσεων τουλάχιστον 1,25 m2  | ΝΑΙ |  |  |
| **6.11** | Η γαλβανισμένη μεταλλική ταμπέλα θα είναι πάχους τουλάχιστον 3 mm | ΝΑΙ |  |  |
| **6.12** | Όλα τα μεταλλικά τμήματα της συστοιχίας των κάδων θα είναι γαλβανισμένα | ΝΑΙ |  |  |
| **6.13** | Η αντιγκράφιτι μεμβρανη να είναι σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ 12899-1. Να προσκομιστεί πιστοποιητικό συμόρφωσης CE 1922-CPR-0317 | ΝΑΙ |  |  |
| **7** | **Δείγμα** |
| **7.1** | Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, να προσκομισθεί (με απόδειξη παραλαβής) δείγμα του κάθε τύπου προσφερόμενου κάδου για έλεγχο (χωρίς επιπλέον χρέωση), τουλάχιστον τρεις μέρες, πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Δύναται να περιλαμβάνει test μηχανικής αντοχής για να διαπιστωθεί η αντοχή και η συμπεριφορά του κάδου, με δοκιμές που θα γίνουν στα απορριμματοφόρα του Δήμου.Το δείγμα θα ανταποκρίνεται απολύτως στο προσφερόμενο είδος και στα κατατεθέντα πιστοποιητικά ποιότητας. Θα είναι ένα πλήρης δείγμα (μια συστοιχία τεσσάρων κάδων επί μεταλλικού πλαισίου) με συνοδά δείγματα καπακιών ανά είδος ανακυκλώσιμου υλικούΟ Δήμος έχει το δικαίωμα του αποκλεισμού της τεχνικής προσφοράς, εάν το δείγμα δεν ικανοποιήσει απόλυτα κατά τις δοκιμές. | ΝΑΙ |  |  |
| **8** | **Εγγύηση** |
| **8.1** | Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως, καταθέτοντας Υπεύθυνη Δήλωση, ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις (ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των κάδων): | ΝΑΙ |  |  |
| **9** | **Χρόνος παράδοσης** |
| **9.1** | Χρόνος παράδοσης (εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη). Η παράδοση μπορεί να είναι τμηματική. | <= 60 ημέρες |  |  |
| **9.2** | Η τελική παράδοση θα γίνει στις θέσεις που θα υποδείξει ο Δήμος στη Μυτιλήνη, εντός των διοικητικών του ορίων με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή | ΝΑΙ |  |  |

Ημερομηνία \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 (Υπογραφή – Σφραγίδα)