**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**ΟΜΑΔΑ Α: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

Της επιχείρησης …………………………………………………………………………………………………………………..

Με έδρα τ…. …………………………………………………

οδός …………………………………………………………. , αρ. ….

Τ.Κ. ………………..

Τηλ.: ………………………………………………………

Fax: ………………………………………………………..

Email: …………………………………………………….

| **Άρθρο** | **Είδος** | **Τεχνικές Προδιαγραφές** | **Απαίτηση αναθέτουσας αρχής** | **Απάντηση** | **Παραπομπή σε τεχν. Φυλλάδια κατασκευαστή / παρατηρήσεις** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Γάντια δερματοπάνινα | Μήκος | 20-25εκ. |   |   |
| Πάχος | 1-1,2χιλ. |   |   |
| Πρότυπα | ΕΝ 388, 420 (2,1,2,2) |   |   |
| Σήμανση | CE, προμηθευτής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής εικονόσημο |   |   |
| Το εμπρός μέρος και τα δάκτυλα από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από βαμβακερό ύφασμα. Ελαστική ταινία σύσφιξης | ΝΑΙ |   |   |
| 2 | Γάντια από PVC | Μήκος | ~30εκ. |   |   |
| Πάχος | ~1χιλ. |   |   |
| Πρότυπα | ΕΝ388, 420, 374 (3,1,2,1) |   |   |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο |   |   |
| Υλικό κατασκευής PVC και εσωτερική ανθιδρωτική επένδυση | ΝΑΙ |   |   |
| 3 | Γάντια από νιτρίλιο | Μήκος | ~30εκ. |   |   |
| Πάχος | ~0,5χιλ. |   |   |
| Πρότυπα | ΕΝ388, 420, 374 (3,1,1) |   |   |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο |   |   |
| Υλικό κατασκευής νιτρίλιο με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό | ΝΑΙ |   |   |
| 4 | Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο | Μήκος | 20-25εκ. |   |   |
| Πρότυπα | ΕΝ388, 420(3,1,2,2) |   |   |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο |   |   |
| Το εμπρός μέρος της παλάμης από νιτρίλιο και το πίσω μέρος από ύφασμα | ΝΑΙ |   |   |
| 5 | Γάντια δερμάτινα | Μήκος | ~27εκ. |   |   |
| Πρότυπα | ΕΝ388 |   |   |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο |   |   |
| Από δέρμα μόσχου σχιστό, βαμβακερό ύφασμα ντοκ, βαμβακερή επένδυση, μανσέτα ασφαλείας. Wing thumb, ενίσχυση παλάμης | ΝΑΙ |   |   |
| 6 | Γάντια μοτοσυκλέτας | Σήμανση | ΕΝ 13594, CE, προμηθευτής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής |   |   |
| Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας υλικά, με προστατευτικά ένθετα στις αρθρώσεις και ενισχυμένη παλάμη και δάχτυλα. Προκαμπυλωμένα δάκτυλα, ελαστικά τμήματα,  | ΝΑΙ |   |   |
| 7 | Γάντια ελαστικά μιας χρήσης | Μήκος | ~20εκ. |   |   |
| Πρότυπα | ΕΝ 374 |   |   |
| Σήμανση | CE, προμηθευτής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο |   |   |
| Κατασκευασμένα από νιτρίλιο | ΝΑΙ |   |   |
| Συσκευασία | κουτί των 100τμχ. |   |   |
| 8 | Γάντια μονωτικά | Μήκος | ~30εκ. |   |   |
| Πρότυπα | ΕΝ60903, 00, RC, IEC |   |   |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο |   |   |
| Από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές | ΝΑΙ |   |   |
| 9 | Γάντια συγκολλητών | Μήκος | ≥20 εκ. |   |   |
| Πρότυπα | ΕΝ 388 (3244χ), ΕΝ 12477, ΕΝ 407(41324χ), ΕΝ 21420 |   |   |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο |   |   |
| Ειδικά επεξεργασμένο δέρμα και εσωτερική επένδυση | ΝΑΙ |   |   |
| 10 | Κράνος | Πρότυπα | ΕΝ397:2012 +Α1:2013 |   |   |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, 440vac |   |   |
| Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό | ΝΑΙ |   |   |
| Κατακόρυφοι ιμάντες από συνθετικές ίνες, ανθιδρωτική επένδυση από συνθετικό δέρμα ή ύφασμα, οπές αερισμού | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |   |   |
|  |  | Ρύθμιση ιμάντα στον αυχένα | κοχλίας |  |  |
| 11 | Γυαλιά ανοιχτού τύπου | Πρότυπα | ΕΝ 166 |   |   |
| Πανοραμικά, λευκά, πλαϊνές οπές αερισμού, αντιχαρακτική προστασία | ΝΑΙ |   |   |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής |   |   |
| 12 | Γυαλιά Μάσκα (τύπου googles) | Πρότυπα | ΕΝ 166 |   |   |
| Υλικό κατασκευής | πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές |   |   |
| Αντιθαμβωτική επένδυση, αντοχή έναντι τριβής, πλαίσιο στήριξης οπτικού δίσκου με ιμάντα, οπές αερισμού | ΝΑΙ |  |  |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής |   |   |
| Πλαίσιο | Β, 3, 4,9 |   |   |
| Οπτικός δίσκος | 1, ΒT, Κ, Ν, 9 |   |   |
| 13 | Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία | Πρότυπα | ΕΝ 166, ΕΝ 172 |   |   |
| Χαρακτηριστικά φακού | πατενταρισμένος, μη σφαιρικός, DX επικάλυψη, οπτικής κλάσης 1 |   |   |
| Ρυθμιζόμενοι βραχίονες στήριξης | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |   |   |
| Σήμανση | CE, F (βραχίωνες) |   |   |
| Οπτικός δίσκος | 6-2 ή 6-2,5 ή 5-2 ή 5-2,5, F, K |   |   |
| 14 | Γυαλιά οξυγονοκόλλησης | Πρότυπα | ΕΝ166, EN 175 |   |   |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, οπτική κλάση 1, μηχανική αντοχή F |   |   |
| Κλειστού τύπου. Σκελετός από PVC. Σύστημα φακών flip up. Φακοί από polycarbonate. Εξωτερικοί φακοί διαμέτρου ~50χιλ. Στήριξη στο κεφάλι με ελαστικό ιμάντα | ΝΑΙ |   |   |
| Βαλβίδες εξαερισμού στα πλαϊνά | 4 |   |   |
| 15 | Ημικράνιο  | Πρότυπα | ΕΝ 166 |   |   |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής |  |  |
| Υλικό κατασκευής | πολυπρεπυλένιο ή άλλο αντίστοιχο υλικό |   |   |
| Ρύθμιση κεαφαλοδέματος  | 3 θέσεις με κοχλία |  |  |
| Διάταξη για προσαρμογή ασπίδιου προστασίας από υγρά | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Ασπίδιο με πλέγμα | Πρότυπα | ΕΝ 1731, EN 352-3 |   |   |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευήςF (πλέγμα), SNR 27 (ωτοασπίδες) |   |   |
| Υλικό κατασκευής πλέγματος | μεταλλικό  |   |   |
| Διάταξη εφαρμογής στο υπό προμήθεια κράνος και στις υπό προμήθεια ωτοασπίδες | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο | Πρότυπα | ΕΝ 397 (κράνος)ΕΝ 166, 167, 168, 440vac, 2-1.2 ή 3-1.2, Β, Κ, Ν (ασπίδιο) |   |   |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής |   |   |
| Κράνος με ενσωματωμένο ασπίδιο με δυνατότητα να ανεβοκατεβαίνει. Κεφαλόδεμα με κατακόρυφους ιμάντες από συνθετικές, πλεκτές ίνες. Ιμάντες μετώπου/αυχένα από συνθετικό υλικό. Ανθιδρωτική επένδυση στο μέτωπο (τεχνόδερμα ή συνθετικό ύφασμα) | ΝΑΙ |   |   |
| Η προσαρμογή του μήκους του ιμάντα αυχένα θα γίνεται με κοχλία στο πίσω μέρος του ιμάντα | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |   |   |
| Ασπίδιο | βαθμός κλάσης: 2-1.2 ή 3-1.2 Οπτική κλάση: ≤2 Β, Κ, Ν |   |   |
| 18 | Ασπίδιο προστασίας από υγρά | Πρότυπα | ΕΝ 166 |   |   |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής |   |   |
| Οπτικός δίσκος | οπτική κλάση: 1, F |   |   |
| 19 | Ωτοασπίδες | Πρότυπα | ΕΝ 352-1  |   |   |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής |   |   |
| Προσκόμιση διαγραμμάτων εξασθένησης ήχου ανά οκτάβα συχνοτήτων | ΝΑΙ |   |   |
|  Το κέλυφος και η στεφάνη στήριξης στο κεφάλι θα έχουν δυνατότητα αυξομείωσης. Ανθιδρωτικές επενδύσεις στους δακτύλιους. Κέλυφος κατασκευασμένο από συνθετικό υλικό | ΝΑΙ |   |   |
| 20 | Ωτοβίσματα | Πρότυπα | ΕΝ 352-2 |  |  |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής |  |  |
| Προσκόμιση διαγραμμάτων εξασθένησης ήχου ανά οκτάβα συχνοτήτων | ΝΑΙ |  |  |
| Εσωτερικά στα αυτιά του χρήστη, επαναχρησιμοποιούμενα | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Κράνος μηχανής | Πρότυπα | ECE 22-06 |   |   |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής |   |   |
| Έτος κατασκευής  | μεταγενέστερο του 2020 |   |   |
| Απόλυτη εφαρμογή στο κεφάλι Ενισχυμένο λουρί σιαγώνα | ΝΑΙ |   |   |
| 22 | Καπέλο τύπου jungle | 100% βαμβακερό. Οπές για αερισμό του κεφαλιού στο σώμα του καπέλου | ΝΑΙ |   |   |
| Συγκράτηση στο κεφάλι  | λάστιχο ή προσαρμοζόμενο κορδόνι |   |   |
| Προέκταση για περιμετρική σκίαση | ≥10εκ. |   |   |
| 23 | Καπέλο τύπου baseball | 100% βαμβάκι, τρύπες εξαερισμού, πλαστικό κέλυφος για προστασία κεφαλής | ΝΑΙ |   |   |
| Ρύθμιση ανοίγματος με velcro | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |   |   |
| Διακύμανση ανοίγματος | 54-59εκ. |   |   |
| 24 | Μάσκα ημίσεως προσώπου για φίλτρα Α1Ρ3 | Πρότυπα | ΕΝ 140 (μάσκα) ΕΝ 14387 (φίλτρα) |   |   |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής |   |   |
| Επαναχρησιμοποιούμενες μάσκες, με ιμάντες προσαρμογής. Κατάλληλες για φίλτρα Α1Ρ3, από συνθετικό υλικό. Παρέχουν κάλυψη μύτης, στόματος, πιγουνιού. | ΝΑΙ |   |   |
| Συμβατές με γυαλιά, προϊόντα προστασίας ακοής | ΝΑΙ |   |   |
| 25 | Ανταλλακτικά για μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα Α1Ρ3 | Πρότυπα | ΕΝ 143, ΕΝ 14387 |   |   |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξης, κωδ. εργοστασίου πιστοποίησης |   |   |
| Συμβατά με την υπό προμήθεια μάσκα ημίσεως προσώπου (άρθρο 24) | ΝΑΙ |   |   |
| Χρωματικός κώδικας | καφέ, λευκό |   |   |
| 26 | Μάσκα ολόκληρου προσώπος για φίλτρα ΑΒΕΚ2 Ρ3 | Πρότυπα | ΕΝ 136 (μάσκα) ΕΝ 141 ή ΕΝ 14387 (φίλτρα) |   |   |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξης, κωδ. εργοστασίου πιστοποίησης |   |   |
| Χρωματικός κώδικας | καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο, λευκό |   |   |
| 27 | Φίλτρα ΑΒΕΚ2 Ρ3 | Πρότυπα | ΕΝ 14387 ή ΕΝ 141 |   |   |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξης, κωδ. εργοστασίου πιστοποίησης |   |   |
| Συμβατά με την υπό προμήθεια μάσκα ημίσεως προσώπου (άρθρο 26) | ΝΑΙ |   |   |
| Χρωματικός κώδικας | καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο, λευκό |   |   |
| 28 | Φιλτρομάσκα Ρ1 | Πρότυπα | ΕΝ 149, FFP1 |   |   |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξης, κωδ. εργοστασίου πιστοποίησης |   |   |
| Ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό | ΝΑΙ |   |   |
| Κάλυψη μύτης, στόματος, πηγουνιού | ΝΑΙ |   |   |
| 29 | Φιλτρόμασκα Ρ3 | Πρότυπα | ΕΝ 149, FFP3 |  |  |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξης, κωδ. εργοστασίου πιστοποίησης |  |  |
| Ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό, διπλός ιμάντας προσαρμογής, βαλβίδα εκπνοής | ΝΑΙ |  |  |
| Κάλυψη μύτης, στόματος, πηγουνιού | ΝΑΙ |  |  |
| 30 | Μάσκα FFP2 | Πρότυπα | ΕΝ 149 |   |   |
| Ποσοστό φιλτραρίσματος σωματιδίων | 94% |   |   |
| Διάμετρος | 0,30 micron |   |   |
| Κατασκευασμένη από ίνες πολυπροπυλενίου | ΝΑΙ |   |   |
| Εύκαμπτο επιρρίνιο, στήριξη με δύο λαστιχάκια που εφαρμόζουν πίσω από τα αυτιά | ΝΑΙ |   |   |
| 31 | Αναπνευστική συσκευή | Πρότυπα | ΕΝ 137, ΕΝ 136 |   |   |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδ. εργοστασίου τυποποίησης, αριθμός παρτίδας |   |   |
| Έτος κατασκευής | ≤ 1 έτους |   |   |
| Σετ από φιάλη υψηλής πίεσης αέρα, μάσκα ολόκληρου προσώπου, μειωτήρα πίεσης, αεροπνεύμονα, προειδοποιητικές διατάξεις και σύστημα ανάρτησης. | ΝΑΙ |   |   |
| 32 | Ανακλαστικό γιλέκο | Πρότυπα | ΕΝ 340, ΕΝ 471 (2,2) |   |   |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής |   |   |
| Σύνθεση 15% βαμβάκι - 85% πολυεστέρας | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |   |   |
| Έντονο διακρινόμενο χρώμα και δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό | ΝΑΙ |   |   |
| 33 | Νιτσεράδα (παντελόνι - σακάκι) | Πρότυπα | ΕΝ 340, ΕΝ 343 (3,3) |   |   |
| Υλικό κατασκευής | PVC, nylon, polyester, PU ή συνδυασμός τους |   |   |
| Διακριτά χαρακτηριστικά | Λωρίδες από ανακλαστικό υλικό στο σακάκι και στο παντελόνι |   |   |
| Σακάκι | Κουκούλα με θήκη, φέρμουάρ και επιπλέον Velcro ή press button. Τσέπες εσωτερικέ ή εξωτερικές |   |   |
| Παντελόνι | ελαστική μέση |  |  |
| Χρώμα | κίτρινο |  |  |
| Τύπωμα | ΝΑΙ |   |   |
| 34 | Αδιάβροχη καπαρντίνα | Πρότυπα | ΕΝ 340, ΕΝ 343 (3,3,x) |   |   |
| Υλικό κατασκευής | PVC, nylon, polyester, PU ή συνδυασμός τους |   |   |
| Κουκούλα σταθερή με κορδόνι και θα κλείνουν μπροστά με κουμπιά.  | ΝΑΙ |   |   |
| Μπροστά θα έχουν δύο (2) τσέπες με αδιάβροχο πτερύγιο | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Χρώμα | κίτρινο |  |  |
| Τύπωμα | ΝΑΙ |   |   |
| 35 | Στολή προστασίας από χημικά | Πρότυπα | ΕΝ 340 ή ΕΝ 463 ή ΕΝ 13034 (4, 5, 6) |   |   |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδ. εργοστασίου πιστοποίησης |   |   |
| Υλικό κατασκευής  | Tyvek ή ισοδύναμο υλικό |   |   |
| 36 | Ποδιά εργασίας (σαμαράκι) | Βαμβακερή | 100% |   |   |
| Διαστάσεις | ~ 78x44 cm |   |   |
| Τσέπες | 1 μεγάλη ή 2 μικρότερες |   |   |
| Εφαρμόζει με κορδόνια δεξιά και αριστερά | ΝΑΙ |   |   |
| 37 | Αδιάβροχη ποδιά | Πρότυπα | ΕΝ 340 |   |   |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδ. εργοστασίου πιστοποίησης |   |   |
| Υλικό κατασκευής | Συνθετικό |   |   |
| Επιθυμητές διαστάσεις | 85x130cm |  |  |
| 38 | Ποδιά συγκολλητών | Πρότυπα | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδ. εργοστασίου πιστοποίησης |   |   |
| Σήμανση | ΕΝ 11612 |  |   |
| Υλικό κατασκευής | Επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα) |  |  |
| 39 | Πυρίμαχη στολή | Πρότυπα |  EN ISO 11612 (Α1, Β1, C1, E2, F1), ΕΝ ISO 13688, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 |   |   |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδ. εργοστασίου πιστοποίησης |   |   |
| Θερμότητα & φλόγα | CLASS A1 |  |  |
| Θερμική ακτινοβολία | CLASS B1 |  |  |
| Ακτινοβολούμενη θερμότητα | CLASS C1 |  |  |
| Θερμότητα επαφής | CLASS F1 |  |  |
| Αντιστατική προστασία | ICE 61482-2, IEC 61482-1-1 Elim 8.3 cal/cm2 |  |  |
| Σακάκι: Κλείνει εμπρός με φερμουάρ που καλύπτει πατιλέτα. Δύο τσέπες στο στήθος κατά προτίμηση με θυλάκιο για να προσαρμόζεται ο ασύρματος. Παντελόνι: Με διάφορες, πολυχρηστικές τσέπες | ΝΑΙ |  |  |
| Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά | 100% πυρίμαχο ύφασμα, πυρίμαχη ραφή |  |  |
| Ανακλαστικές ταινίες τύπου 3Μ triple trim | Σακάκι - παντελόνι |   |   |
|  |  | Θα φέρουν βραδύκαυστα Velcro με ΕΝ ISO 11612 CE, EN ISO 16112:2015, EN ISO 13688:2013 | ΝΑΙ |  |  |
| 40 | Γαλότσες | πρότυπα | ΕΝ 344, 345 |   |   |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδ. εργοστασίου, μέγεθος, S5 (S3+WR) |   |   |
| Υλικό κατασκευής | συνθετικό |   |   |
| 41 | Αντιολισθητικά παπούτσια | Πρότυπα | ΕΝ ISO 20345 |   |   |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδ. εργοστασίου, μέγεθος |   |   |
| Αντιολισθητικά, ανατομικά, αντιστατικά με προδιαγραφές HACCP και πάτους αντικαθιστάμενους | ΝΑΙ |   |   |
| 42 | Άρβυλα ηλεκτρολόγων | Πρότυπα | ΕΝ ISO 20345:2022 |   |   |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδ. εργοστασίου, μέγεθος, SB, FO, E, P, CI, HI, WRU, HRO, SRC |   |   |
| Δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής | 5kv |  |  |
| 43 | Άρβυλα ασφαλείας με συνθετικό υλικό | Πρότυπα | EN ISO 20345, ΕΝ 12568 |   |   |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδ. εργοστασίου, μέγεθος, S3 SRC, oil resistant |   |   |
|  |  | Ελεύθερα από μέταλλο (Metal free) στα δάχτυλα και στο πέλμα | ΝΑΙ |  |  |
| 44 | Ανακλαστικός κώνος σήμανσης | Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, αριθμ. έγκρισης |   |   |
| Υλικό κατασκευής | Ειδικά θερμοπλαστικά υλικά ή καουτσούκ |   |   |
| Ύψος | 0,50cm |   |   |
| Βάρος | 2,20-2,40 Κg |   |   |
| Πλήρως ανακλαστικοί με εναλλασσόμενους λευκούς - κόκκινους δακτυλίους | ΝΑΙ |   |   |
| Οπή στο επάνω μέρος | ΝΑΙ |   |   |
| Βάση | τετραγωνική |   |   |
| Πρότυπα | CENT TC 226N 143E ή ισοδύναμο εθνικό |   |   |
| Κόκκινη επιφάνεια | χρωματομετρικό σύστημα CE15,2 (1986) /φωτισμός: D65 / γεωμετρία: 45/0 |   |   |
| Αντανακλαστική μεμβράνη | τύπου ΙΙ |   |   |
| 45 | Φόρμα εργασίας με τιράντες | πρότυπο | ΕΝ ISO 13688, EN ISO 20471 A1 |   |   |
| Τιράντες ρυθμιζόμενες. Ελαστική ρυθμιζόμενη μέση. | ΝΑΙ |  |  |
| Ανακλαστικές ασημένιες ταινίες | 2 / πόδιπλάτος: 2cm |   |   |
| Σύνθεση |  Βαμβάκι – πολυεστέρας. Βάρος ≥190gr/m2 |   |   |
| Τσέπες | ≥2Στήθος, πλαϊνά, μοιρός |   |   |
| 46 | Φόρμα εργασίας με μανίκια | Ολόσωμες | ΝΑΙ |  |  |
| Ανακλαστικές ασημένιες ταινίες | 2 / πόδιπλάτος: 2cm |  |  |
| Υλικό κατασκευής | Καπαρντίνα 65% pol – 35% cotton. Ανεξίτηλη βαφή, επεξεργασίας sanforize |  |  |
| Ελαστική ρυθμιζόμενη μέση | NAI |  |  |
| Τσέπες | ≥2Εμπρός, πίσω πλάι, μοιρούς |  |  |
| Τύπωμα | ΝΑΙ |  |  |
| Χρώμα | μπλε |  |  |
| 47 | Μπουφάν αδιάβροχο | Πρότυπο | ΕΝ 471 (3,2), ΕΝ 343 (3,1) |  |  |
| Αδιάβροχο | ΝΑΙ |  |  |
| Σύνθεση | 100% πολυεστέρας, 300D oxford,επικάλυψη πολυουρεθάνης |  |  |
| Κατασκευαστικές λεπτομέρειες | εσωτερική επένδυση, προσθαφαιρούμενα μανίκια με φερμουάρ, ενσωματωμένη κρυφή κουκούλα, ≥2τσέπες |  |  |
| Ανακλαστικές λωρίδες | ΝΑΙ |  |  |
| Τύπωμα | ΝΑΙ |  |  |
| 48 | Παντελόνια εργασίας | Πρότυπο | ΕΝ 340, ΕΝ 471, ΕΝ ISO 20471:1 |   |   |
| Σύνθεση | 35±10% βαμβάκι 65±10% πολυεστέρας |   |   |
| Ανακλαστικές ασημένιες ταινίες | 2 / πόδι |   |   |
| Ελαστική μέση | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |   |   |
| 49 | Παντελόνι προστασίας από αλυσοπρίονο | Πρότυπο | ΕΝ 11393-2, ΕΝ 13688-1 |   |   |
| Κατασκευαστικές λεπτομέρειες | εσωτερική επένδυση πολλαπλών στρωμάτων ινώδους υλικού |  |  |
| Αντοχή σε ταχύτητα αλυσίδας | ≥20m/s |  |  |
| 50 | Μπλούζα φούτερ | Μακρύ μανίκι, ελαστική στρογγυλή λαιμόκοψη, ελαστική μανσέτα στα μανίκια, λάστιχο στη μέση | ΝΑΙ |  |  |
| Σύνθεση | πολυεστέρας - βαμβάκι |   |   |
| Βάρος | 200-270gr |   |   |
| Τύπωμα | ΝΑΙ |  |  |
| 51 | Μπλουζάκι κοντομάνικο | Στρογγυλή λαιμόκοψη | ΝΑΙ |   |   |
| Σύνθεση | Βαμβάκι - βισκόζη |   |   |
| Βάρος | 100-150gr |   |   |
| Τύπωμα | ΝΑΙ |  |  |
| 52 | Επιγονατίδες | Εξωτερικές, με προστατευτική κάλυψη από πλαστικό μπροστά | ΝΑΙ |   |   |
| Εφαρμογή | Ιμάντες προσδέσεως |   |   |
| 53 | Επιγονατίδες ειδικές για μηχανάκι | Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής |  |  |
| Εργονομική μορφή | ΝΑΙ |  |  |
| Προστατευτικά γονάτων - κνήμης | ΝΑΙ |  |  |
| 54 | Μονωτικά εργαλεία | Πρότυπα | ΕΝ 60900 |   |   |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδ. προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδ. εργοστασίου, IEC |   |   |
| Σετ 5 τεμαχίων | πένσα, κόφτης, κατσαβίδι, σταυροκατσάβιδο, μυτοτσίμπιδο |   |   |
| 55 | Ζώνη εργασίας | Πρότυπα | ΕΝ 361, ΕΝ 358, ΕΝ 362 |   |   |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής |  |  |
| Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων | ΝΑΙ (πόδια, στήθος, μέση) |  |  |
| Κρίκοι ανάρτησης | πλάτη, στήθος, μέση |  |  |
| Μαξιλαράκι, ελαστικοί ιμάντες συγκράτησης, ιμάντες ποδιών με μαξιλαράκια | ΝΑΙ |  |  |
| Ιμάντες συγκράτησης εργαλείων | ΝΑΙ |  |  |
| Συνοδευτικά | Κρίκοι αλουμινίου 2πλής ασφάλειας, σχοινί πολυαμίδιου 20μ. Φ 10,5-12 |  |  |
| 56 | Αποσβεστήρες ενέργειας | Πρότυπα | ΕΝ 361, ΕΝ 355 |   |   |
| 57 | Ανακόπτης επανατυλισσόμενος | Πρότυπα | ΕΝ 361, ΕΝ 360 |   |   |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής |  |  |
| Σύστημα περιέλιξης | 2,50m max |   |   |
| Φορτίο | 136kg min |  |  |
| Βάρος | ~1,50kg |  |  |
| 58 | Ζώνη ασφαλείας | Πρότυπα | ΕΝ 361, ΕΝ 355, ΕΝ 362 |   |   |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής |  |  |
| Σημεία πρόσδεσης | στήθος, πλάτη |  |  |
| Ανακόπτης | μονός |  |  |
| Αποσβεστήρας πτώσης | ΝΑΙ |  |  |
| Κονέκτορας | μεγάλου τύπου |  |  |
| 59 | Ζώνη συγκράτησης & υποστήριξης μέσης | Υλικό κατασκευής | Neopren |   |   |
| Χαρακτηριστικά | Πολλαπλών στρωμάτων, αντιαλλεργική, μη τοξική, αεριζόμενη |  |  |
| Τρόπος κλεισίματος | πρόσθιο velcro |  |  |
| Σήμανση | CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής |  |  |
| 60 | Φαρμακείο εργοταξιακού τύπου | πρότυπα | Π.Δ. 16/1996  |  |  |
| Συσκευασία | μεταλλικό κουτί με κλειδαριά |  |  |

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**ΟΜΑΔΑ Β: ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ**

Της επιχείρησης …………………………………………………………………………………………………………………..

Με έδρα τ…. …………………………………………………

οδός …………………………………………………………. , αρ. ….

Τ.Κ. ………………..

Τηλ.: ………………………………………………………

Fax: ………………………………………………………..

Email: …………………………………………………….

| **Άρθρο** | **Είδος** | **Τεχνικές Προδιαγραφές** | **Απαίτηση αναθέτουσας αρχής** | **Απάντηση** | **Παραπομπή σε τεχν. Φυλλάδια κατασκευαστή / παρατηρήσεις** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σακάκι μάλλινο | Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Δ.Δ2.1) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Μπουφάν  | Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Α.Α2.6) | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Παντελόνι μάλλινο  | Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Δ.Δ2.2) | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Πουκάμισο μακρυμάνικο  | Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Α.Α2.2) | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Μπλούζα | Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Α.Α2.3) | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Κασκόλ μάλλινο κυπαρρισί | Ύφασμα | Fleece80%cotton-20% polΒάρος 340γρ/μ2 |  |  |
| 7 | Κάλτσες μάλλινες  | Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Δ.Δ2.4) | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Παπούτσια δερμάτινα δετά μαύρα | Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Δ.Δ2.5) | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Παντελόνι με τσέπες | Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Α.Α1.1) | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Φανέλα κοντομάνικη κυπαρισσί | Ύφασμα | 100% cotton |  |  |
| 11 | Μποτάκια δερμάτινα  | Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Β.5) | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Καπέλο τύπου jokey | Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Β.1) | NAI |  |  |
| 13 | Γάντια δερμάτινα  | Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Β.8) | NAI |  |  |
| 14 | Μπερές μάλλινος  | Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Δ.Δ2.8) | NAI |  |  |
| 15 | Λαιμοδέτης | Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Δ.Δ2.7) | NAI |  |  |
| 16 | Αδιάβροχη καμπαρντίνα | Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Β.2) | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Παντελόνι καμπαρτίνέ | Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Δ.Δ1.1) | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Σακάκι καμπαρτινέ | Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Δ.Δ1.2) | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Πουκάμισο κοντομάνικο  | Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Α.Α1.4) | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Κάλτσες βαμβακερές  | Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Δ.Δ1.4) | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Παντελόνι με τσέπες | Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Α.Α1.1) | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Φανέλα κοντομάνικι κυπαρισσί | Ύφασμα | 100% cotton |  |  |
| 23 | Μπλούζα  | Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Α.Α1.2) | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Μποτάκια δερμάτινα | Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Β.5) | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Παπούτσια δερμάτινα δετά | Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Δ.Δ1.5) | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Γιλέκο | Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Β.3) | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Καπέλο τύπου jokey | Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Β.1) | NAI |  |  |
| 28 | Ζώνη δερμάτινη | Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 (Δ.Δ1.6) | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | Ζώνη ασυρμάτου | Υλικό κατασκευής | Φυσικό μοσχάριCroco ή λείοΕπεξεργασία κεριού |  |  |
| Χρώμα | Μαύρο |  |  |
| Μήκος | 1,05 – 1,15μ |  |  |
| Πάχος | 1,30-1,50χιλ |  |  |
| Λοιπά χαρακτηριστικά | Πόρπη με σήμα Δημοτικής ΑστυνομίαΓαζί μαύρο |  |  |
| 30 | Σήματα κεντητά | Τεχνική περιγραφή βάσει ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024(Κεφάλαιο Β) | ΝΑΙ |  |  |
| 31 | Μπότες δερμάτινες | Υλικό κατασκευής | Φυσικό μοσχάρι nappa |  |  |
| Χρώμα τρουκ | Μπρονζέ |  |  |
| Ύψος | 37εκ (εσωτ.)42εκ (εξωτ.) |  |  |
| Φερμουάρ | Στο πίσω μέρος. Στο πάνω μέρος κάλυψη οδηγού με δέρμα |  |  |
| Γαζί | Στο μαύρο/μαύρο στο καφέ/καφέ ανοιχτό (Νο239) |  |  |
| Χρώμα | Θα καθοριστεί από την Υπηρεσία |  |  |
| 32 | Μπότες δερμάτινες 3/4 | Υλικό κατασκευής | Φυσικό μοσχάρι nappa |  |  |
| Χρώμα τρουκ | Μπρονζέ |  |  |
| Ύψος | 23εκ (εσωτ.)25εκ (εξωτ.) |  |  |
| Τακούνι | 3εκ |  |  |
| Φερμουάρ | Στο πίσω μέρος. Στο πάνω μέρος κάλυψη οδηγού με δέρμα |  |  |
| Γαζί | Στο μαύρο/μαύρο στο καφέ/καφέ ανοιχτό (Νο239) |  |  |
| Χρώμα | Θα καθοριστεί από την Υπηρεσία |  |  |
|  |  |  |  |
| 33 | Τσαντάκι δερμάτινο | Υλικο κατασκευής | Φυσικό δέρμα μοχάρι πανόδερμα πάχους 1,3-1,5χιλ |  |  |
| Ύψος | 27,5εκ |  |  |
| Πλάτος | 27εκ, 25,5εκ (άλφα γραμμή) |  |  |
| Πάτος | 3εκ |  |  |
| Χέρι | Διάτονο για αυξομείωση2,5εκ/1,4εκ (Π/Μ) |  |  |
| Χρώμα | Μαύρο |  |  |
| Λοιπά χαρακτηριστικά | Καθημερινή, τύπου post manΤσέπη μπροστάΤσέπη στη φόδρα με φερμουάρΜπρονζέ αγκράφα μπροστάΓαζί μαύρο ή γκρι σκούρο |  |  |
|  | ΝΑΙ |  |  |

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**

**ΟΜΑΔΑΣ Α: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

Ο …………………………………………………………………………………………………………, νόμιμος εκπρόσωπος της ……………………………………………………………………………………………………., με έδρα ……………………………………………………………………………………………………………………….. , ΑΦΜ ………………………….. ΔΟΥ …………………………………….,Τηλέφωνα επικοινωνίας …………………………………………………………………………….., email:………………………………………………………….. υποβάλει την ακόλουθη προσφορά:

| Ομάδα Α: Μέσα Ατομικής Προστασίας | Μονάδα μέτρησης | Τιμή μονάδας άνευ φπα | 10.6063.0000 | 20.6063.0007 | 30.6063.0001 | 35.6063.0006 | 70.6063.0002 | 70.6063.0005 | Μερικό σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Είδος | Ποσότητα | Μερικό σύνολο άνευ φπα | Ποσότητα | Μερικό σύνολο άνευ φπα | Ποσότητα | Μερικό σύνολο άνευ φπα | Ποσότητα | Μερικό σύνολο άνευ φπα | Ποσότητα | Μερικό σύνολο άνευ φπα | Ποσότητα | Μερικό σύνολο άνευ φπα | Συνολική ποσότητα | Σύνολο άνευ φπα |
| 1 | Γάντια δερματοπάνινα | Ζεύγος |  |   |  | 1.000 |  | 160 |  | 250 |  | 260 |  |   |  | 1.670 |  |
| 2 | Γάντια από PVC | Ζεύγος |  |   |  | 17 |  | 160 |  | 110 |  |   |  | 241 |  | 528 |  |
| 3 | Γάντια από νιτρίλιο | Ζεύγος |  | 600 |  | 70 |  |   |  | 120 |  | 260 |  | 241 |  | 1.291 |  |
| 4 | Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο | Ζεύγος |  | 600 |  | 1.100 |  | 126 |  | 220 |  | 280 |  | 175 |  | 2.501 |  |
| 5 | Γάντια δερμάτινα | Ζεύγος |  |   |  | 1.000 |  |   |  | 50 |  | 92 |  |   |  | 1.142 |  |
| 6 | Γάντια μοτοσυκλέτας | Ζεύγος |  | 6 |  | 0 |  |   |  |   |  |   |  |   |  | 6 |  |
| 7 | Γάντια ελαστικά μιας χρήσης | Κουτί (100 τεμ) |  | 200 |  | 200 |  | 112 |  | 100 |  |   |  | 246 |  | 858 |  |
| 8 | Γάντια μονωτικά | Ζεύγος |  |   |  | 0 |  | 20 |  |   |  |   |  |   |  | 20 |  |
| 9 | Γάντια συγκολλητών | Ζεύγος |  |   |  | 3 |  |   |  |   |  |   |  |   |  | 3 |  |
| 10 | Κράνος | Τεμ |  |   |  | 160 |  | 132 |  | 39 |  | 75 |  |   |  | 406 |  |
| 11 | Γυαλιά ανοιχτού τύπου | Τεμ |  |   |  | 90 |  |   |  | 80 |  | 70 |  |   |  | 240 |  |
| 12 | Γυαλιά Μάσκα (Τύπου goggles) | Τεμ |  |   |  | 80 |  | 40 |  | 70 |  | 50 |  | 241 |  | 481 |  |
| 13 | Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία | Τεμ |  | 20 |  | 150 |  | 100 |  | 65 |  | 90 |  | 1 |  | 426 |  |
| 14 | Γυαλιά οξυγονοκόλλησης | Τεμ |  |   |  | 3 |  |   |  |   |   |   |   |   |  | 3 |  |
| 15 | Ημικράνιο | Σετ |  |   |  | 6 |  |   |  | 45 |  |   |   |   |  | 51 |  |
| 16 | Ασπίδιο με πλέγμα | Τεμ |  |   |  | 0 |  |   |  | 25 |  |   |   |   |   | 25 |  |
| 17 | Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο | Τεμ |  |   |  | 0 |  | 20 |  |   |  |   |   |   |   | 20 |  |
| 18 | Ασπίδιο προστασίας από υγρά | Τεμ |  |   |  | 12 |  |   |   | 15 |  |   |   |   |   | 27 |  |
| 19 | Ωτοασπίδες | Ζεύγος |  |   |  | 0 |  |   |   | 50 |  | 68 |  |   |   | 118 |  |
| 20 | Ωτοβίσματα | Ζεύγος |  |   |  | 0 |  |   |   |   |  | 320 |  |   |   | 320 |  |
| 21 | Κράνος μηχανής | Τεμ |  | 6 |  | 0 |  |   |   |   |   |   |  |   |   | 6 |  |
| 22 |  Καπέλο τύπου jungle | Τεμ |  |   |  | 160 |  |   |   | 60 |  |   |  |   |   | 220 |  |
| 23 | Καπέλο τύπου baseball | Τεμ |  | 40 |  | 0 |  | 240 |  | 110 |  | 230 |  | 252 |  | 872 |  |
| 24 | Μάσκα ημίσεως προσώπου για φίλτρα Α1 Ρ3 | Τεμ |  |   |  | 70 |  | 80 |  | 35 |  | 66 |  | 122 |  | 373 |  |
| 25 | Ανταλλακτικά φίλτρα Α1Ρ3 | Σετ |  |   |  | 100 |  | 40 |  | 95 |  | 33 |  | 120 |  | 388 |  |
| 26 | Μάσκα ολόκληρου προσώπου για φίλτρα ΑΒΕΚ2Ρ3 | Τεμ |  |   |  | 3 |  | 50 |  | 8 |  | 63 |  |   |  | 124 |  |
| 27 | Φίλτρα ΑΒΕΚ2 Ρ3 | Τεμ |  |   |  | 4 |  |   |  | 35 |  | 32 |  |   |  | 71 |  |
| 28 | Φιλτρομάσκα P1 | Τεμ |  | 400 |  | 3.000 |  | 94 |  | 201 |  | 500 |  | 241 |  | 4.436 |  |
| 29 | Φιλτρομάσκα P3 | Τεμ |  |   |  | 3.000 |  | 40 |  | 200 |  |   |   |   |  | 3.240 |  |
| 30 | Μάσκα FFP2 | Τεμ |  | 2.000 |  | 0 |  |   |  |   |  |   |   |   |  | 2.000 |  |
| 31 | Αναπνευστική συσκευή | Τεμ |  |   |  | 0 |  |   |  |   |  | 7 |  |   |  | 7 |  |
| 32 | Ανακλαστικό Γιλέκο | Τεμ |  | 40 |  | 130 |  | 200 |  | 135 |  | 120 |  | 130 |  | 755 |  |
| 33 | Νιτσεράδα | Σετ |  | 40 |  | 0 |  | 20 |  | 70 |  | 44 |  | 252 |  | 426 |  |
| 34 | Αδιάβροχη καμπαρντινα | Τεμ |  |   |  | 200 |  |   |   | 50 |  | 68 |  |   |  | 318 |  |
| 35 | Στολή προστασίας από χημικά | Τεμ |  |   |  | 60 |  |   |   | 30 |  |   |  |   |  | 90 |  |
| 36 | Ποδιά εργασίας (σαμαράκι) | Τεμ |  |   |  | 0 |  |   |   |   |  |   |  | 241 |  | 241 |  |
| 37 | Αδιάβροχη ποδιά | Τεμ |  |   |  | 0 |  |   |   | 10 |  | 68 |  | 241 |  | 319 |  |
| 38 | Ποδιά συγκολλητών | Τεμ |  |   |  | 2 |  |   |   |   |  |   |  |   |   | 2 |  |
| 39 | Πυρίμαχη στολή | Τεμ |  |   |  | 0 |  |   |   |   |  | 22 |  |   |   | 22 |  |
| 40 | Γαλότσες | Ζεύγος |  |   |  | 90 |  | 218 |  | 80 |  | 70 |  | 246 |  | 704 |  |
| 41 | Αντιολισθητικά παπούτσια | Ζεύγος |  |   |  | 51 |  |   |  | 45 |  | 118 |  | 246 |  | 460 |  |
| 42 | Άρβυλα ηλεκτρολόγων | Ζεύγος |  |   |  | 0 |  | 20 |  |   |  |   |  |   |  | 20 |  |
| 43 | Άρβυλα Ασφαλείας με συνθετικό υλικό | Ζεύγος |  | 40 |  | 225 |  | 240 |  | 80 |  | 118 |  | 131 |  | 834 |  |
| 44 | Ανακλαστικός κώνος σήμανσης | Τεμ |  |   |  | 8 |  | 60 |  | 16 |  | 72 |  |   |  | 156 |  |
| 45 | Φόρμα εργασίας με τιράντες | Τεμ |  |   |  | 0 |  |   |   | 90 |  |   |  | 140 |  | 230 |  |
| 46 | Φόρμα εργασίας μα μανίκια | Τεμ |  |   |  | 0 |  |   |   |   |  | 65 |  |   |   | 65 |  |
| 47 | Μπουφάν αδιάβροχο | Τεμ |  | 40 |  | 150 |  |   |   | 65 |  | 134 |  | 175 |  | 564 |  |
| 48 | Παντελόνι εργασίας | Τεμ |  | 40 |  | 300 |  |   |   | 70 |  | 100 |  | 175 |  | 685 |  |
| 49 | Παντελόνι προστασίας από αλυσοπρίονο | Τεμ |  |   |  | 0 |  |   |   | 11 |  |   |  |   |  | 11 |  |
| 50 | Μπλούζα φούτερ | Τεμ |  |   |  | 225 |  |   |   | 101 |  | 175 |  | 122 |  | 623 |  |
| 51 | Μπλουζάκι κοντομάνικο | Τεμ |  | 40 |  | 225 |  |   |  | 101 |  | 220 |  | 252 |  | 838 |  |
| 52 | Επιγονατίδες | Ζεύγος |  |   |  | 0 |  | 40 |  | 30 |  |   |  |   |  | 70 |  |
| 53 | Επιγονατίδες ειδικές για μηχανάκι | Ζεύγος |  | 6 |  | 0 |  |   |  |   |  |   |  |   |  | 6 |  |
| 54 | Μονωτικά εργαλεία | Σετ (4τμχ) |  |   |  | 0 |  | 20 |  |   |  |   |  |   |  | 20 |  |
| 55 | Μέσα προστασίας από πτώση: Ολόσωμες εξαρτήσεις | Τεμ |  |   |  | 0 |  |   |  | 4 |  | 21 |  |   |  | 25 |  |
| 56 | Μέσα προστασίας από πτώση: Ανακόπτες | Τεμ |  |   |  | 0 |  |   |  | 4 |  | 21 |  |   |  | 25 |  |
| 57 | Μέσα προστασίας από πτώση: Αποσβεστήρες | Τεμ |  |   |  | 0 |  |   |  | 4 |  | 21 |  |   |  | 25 |  |
| 58 | Ζώνη ασφαλείας | Τεμ |  |   |  | 0 |  | 10 |  | 4 |  |   |  |   |  | 14 |  |
| 59 | Ζώνη συγκράτησης & υποστήριξης μέσης | Τεμ |  |   |  | 0 |  |   |  |   |  | 22 |  |   |  | 22 |  |
| 60 | Φαρμακείο εργοταξιακού τύπου | Σετ (πλήρες) |  |   |  | 8 |  | 20 |  | 4 |  | 7 |  | 1 |  | 40 |  |
| Σύνολο άνευ φπα |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| Φπα που αναλογεί (17%) |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| Σύνολο με φπα |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |

ΠΡΟΣΔΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Τα προσφερόμενα είδη (Ομάδα Α) είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ.111/2023 μελέτης του Δήμου Μυτιλήνης.

Ημ/νια \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 (Υπογραφή - Σφραγίδα)

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**

**ΟΜΑΔΑΣ Β: ΕΙΔΗ ΈΝΔΥΣΗΣ**

Ο …………………………………………………………………………………………………………, νόμιμος εκπρόσωπος της ……………………………………………………………………………………………………., με έδρα ……………………………………………………………………………………………………………………….. , ΑΦΜ ………………………….. ΔΟΥ …………………………………….,Τηλέφωνα επικοινωνίας …………………………………………………………………………….., email:………………………………………………………….. υποβάλει την ακόλουθη προσφορά:

| Ομάδα Β: Είδη ένδυσης | Μονάδα μέτρησης | Τιμή μονάδας άνευ φπα (€) | Σύνολο Ομάδας Β |
| --- | --- | --- | --- |
|   | α/α | Είδος | Συνολική ποσότητα | Σύνολο άνευ φπα |
| ΑΝΔΡΙΚΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ | 1 | Σακάκι μάλλινο | Τεμ |  | 6 |  |
| 2 | Μποφάν  | Τεμ |  | 6 |  |
| 3 | Παντελόνι μάλλινο  | Τεμ |  | 12 |  |
| 4 | Πουκάμισο μακρυμάνικο | Τεμ |  | 18 |  |
| 5 | Μπλούζα | Τεμ |  | 12 |  |
| 6 | Κασκόλ μάλλινο κυπαρισσί | Τεμ |  | 12 |  |
| 7 |  Κάλτσες μάλλινες | Ζευγ |  | 96 |  |
| 8 | Παπούτσια δερμάτινα, δετά, μαύρα | Ζευγ |  | 6 |  |
| 9 | Παντελόνι με τσέπες  | Τεμ |  | 15 |  |
| 10 | Φανέλα κοντομάνικη κυπαρισσί | Τεμ |  | 45 |  |
| 11 | Μποτάκια δερμάτινα  | Ζευγ |  | 12 |  |
| 12 | Καπέλο τύπου jokey  | Τεμ |  | 9 |  |
| 13 | Γάντια δερμάτινα μύρα | Ζευγ |  | 12 |  |
| 14 | Μπερές μάλλινος  | Τεμ |  | 12 |  |
| 15 | Λαιμοδέτης  | Τεμ |  | 12 |  |
| 16 | Αδιάβροχη καμπαρτίνα  | Τεμ |  | 12 |  |
| ΑΝΔΡΙΚΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ | 17 | Παντελόνι καμπαρτινέ  | Τεμ |  | 12 |  |
| 18 | Σακάκι καμπαρτινέ  | Τεμ |  | 6 |  |
| 19 | Πουκάμισο κοντομάνικο  | Τεμ |  | 12 |  |
| 20 | Κάλτσες βαμβακερές  | Ζευγ |  | 96 |  |
| 21 | Παντελόνι με τσέπες  | Τεμ |  | 15 |  |
| 22 | Φανέλα κοντομάνικη  | Τεμ |  | 39 |  |
| 23 | Μπλούζα  | Τεμ |  | 24 |  |
| 24 | Μποτάκια δερμάτινα  | Ζευγ |  | 12 |  |
| 25 | Παπούτσια δερμάτινα, δετά | Ζευγ |  | 6 |  |
| 26 | Γιλέκο | Ζεύγος |  | 6 |  |
| 27 | Καπέλο τύπου jokey  | Τεμ |  | 9 |  |
| ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ | 28 | Ζώνη δερμάτινη | Τεμ |  | 6 |  |
| 29 | Ζώνη ασύρματου, δερμάτινη | Τεμ |  | 6 |  |
| 30 | Σήματα κεντητά για σακάκι, πουκάμισο, μπουφάν jokey, μπερέ | Τεμ |  | 48 |  |
| 31 | Μπότες δερμάτινες | Ζευγ |  | 6 |  |
| 32 | Μπότες δερμάτινες 3/4 | Ζευγ |  | 6 |  |
| 33 | Δερμάτινο τσαντάκι, μαύρο | Τεμ |  | 6 |  |
|  **Σύνολο άνευ φπα** |  |  |
| **Φπα που αναλογεί (17%)** |  |  |
| **Σύνολο με φπα** |  |  |

ΠΡΟΣΔΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Τα προσφερόμενα είδη (Ομάδα Β) είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ.111/2023 μελέτης του Δήμου Μυτιλήνης.

Ημ/νια \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 (Υπογραφή - Σφραγίδα)