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Α. Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς - Φύλλο συμμόρφωσης
Της επιχείρησης ……………………………………………………………………………………………………………………
Με έδρα στη ……………………………………, οδός ……………………………………………………………αρ. ………
Τ.Κ. ……………….. 
ΑΦΜ………………………………………………………
Τηλ.: ………………………………………………………
Email: …………………………………………………….
	

	ΕΝΟΤΗΤΑ Α’ – ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  
	



	ΟΜΑΔΑ 1 – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ – ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ κ.λ.π.)


	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	Τοποθέτηση Χριστουγεννιάτικου δέντρου ύψους 10,5 μέτρων. Το δέντρο είναι πανομοιότυπο φυσικού έλατου με διάμετρο βάσης 5,5 μέτρων. Ο σκελετός του δέντρου είναι μεταλλικός, η δε ανάπτυξή του γίνεται με 5000 τεχνητά κλαδιά τα οποία προσαρμόζονται στο κυρίως στέλεχος της κατασκευής.  Η φωταγώγηση του θα γίνει με 400 φωτιζόμενες μπάλες των 20 cm. Το δέντρο θα τοποθετηθεί μπροστά στο Δημοτικό θέατρο Μυτιλήνης. 
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τοποθέτηση και ηλεκτροδότηση σε 2 αγγελάκια και 3 φιγούρες (αρκούδα και πιγκουΐνοι)
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Χριστουγεννιάτικος φωτισμός  στο  περίγραμμα του Ρουσέλλειου Δημοτικού Θεάτρου και εορταστική διακόσμηση του κτιρίου: Χριστουγεννιάτικος φωτισμός στις κολώνες και τα μπροστινά 3 παράθυρα με κουρτίνες LED 4700 kelvin μήκους 500 μέτρων και προβολέων  αρχιτεκτονικού φωτισμού RGB.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Ηλεκτροδότηση από το Ρουσέλλειο Δημοτικό Θέατρο του χώρου και όλων των κατασκευών:  Θα τοποθετηθεί παροχή 5*10 mm και πίνακας διανομής.  Κάθε γραμμή τροφοδοσίας (ανά κατασκευή)  θα έχει ξεχωριστό relay διαφυγής. 
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Τοποθέτηση φάτνης αναγεννησιακού τύπου από ακρυλική κατασκευή με 3D φιγούρες (Χριστός - Παναγία - Ιωσήφ - 3 μάγοι - ζώα)  
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Στολισμός πλατείας Αλυσίδας: Μίσθωση και τοποθέτηση ενός φωτιζόμενου γιγαντοαστεριού 3D, ύψους 3 μέτρων. 

	ΝΑΙ
	
	



	
	ΟΜΑΔΑ 2 - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ - ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ κ.λ.π.)
	

	
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	

	
	1
	Μίσθωση και τοποθέτηση Χριστουγεννιάτικου δέντρου στο πάρκο Πλωμαρίου,  ύψους 5 μέτρων. Το δέντρο είναι πανομοιότυπο φυσικού έλατου με διάμετρο βάσης 2 μέτρων. Ο σκελετός του δέντρου είναι μεταλλικός, η δε ανάπτυξή του γίνεται με 2000 τεχνητά κλαδιά τα οποία προσαρμόζονται στο κυρίως στέλεχος της κατασκευής.  Η φωταγώγηση του θα γίνει με 3000 φωτάκια LED σε θερμό λευκό (2900 Kelvin) τα οποία θα λειτουργούν με πρόγραμμα φωτισμού ελεγχόμενα από κονσόλα φωτισμού. 

Μίσθωση και τοποθέτηση φάτνης αναγεννησιακού τύπου από ακρυλική κατασκευή σπηλαίου με 3D φιγούρες (Χριστός - Παναγία - Ιωσήφ - 3 μάγοι - ζώα)


	ΝΑΙ
	
	


	


	
	
	
	
	
	
	

	ΟΜΑΔΑ 3 - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ – ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ κ.λ.π.)

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	Μίσθωση και τοποθέτηση Χριστουγεννιάτικου  δέντρου στον ΠΑΠΑΔΟ Γέρας, ύψους 5 μέτρων. Το δέντρο είναι πανομοιότυπο φυσικού έλατου με διάμετρο βάσης 2 μέτρων. Ο σκελετός του δέντρου είναι μεταλλικός, η δε ανάπτυξή του γίνεται με 2000 τεχνητά κλαδιά τα οποία προσαρμόζονται στο κυρίως στέλεχος της κατασκευής.  Η φωταγώγηση του θα γίνει με 3000 φωτάκια LED σε θερμό λευκό (2900 Kelvin) τα οποία θα λειτουργούν με πρόγραμμα φωτισμού ελεγχόμενα από κονσόλα φωτισμού. Ο στολισμός θα γίνει 250 μπάλες διαμέτρου 10-15 cm. 
	ΝΑΙ
	
	



	ΟΜΑΔΑ 4 - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ – ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ κ.λ.π.)

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	Μίσθωση και τοποθέτηση Χριστουγεννιάτικου  δέντρου στην Αγιάσο, ύψους 5 μέτρων. Το δέντρο είναι πανομοιότυπο φυσικού έλατου με διάμετρο βάσης 2 μέτρων. Ο σκελετός του δέντρου είναι μεταλλικός, η δε ανάπτυξή του γίνεται με 2000 τεχνητά κλαδιά τα οποία προσαρμόζονται στο κυρίως στέλεχος της κατασκευής.  Η φωταγώγηση του θα γίνει με 3000 φωτάκια LED σε θερμό λευκό (2900 Kelvin) τα οποία θα λειτουργούν με πρόγραμμα φωτισμού ελεγχόμενα από κονσόλα φωτισμού. 

	ΝΑΙ
	
	



	ΟΜΑΔΑ 5 - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ - ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ κ.λ.π.)

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	Μίσθωση και τοποθέτηση Χριστουγεννιάτικου  δέντρου στην παραλία Πύργων Θερμής, ύψους 5 μέτρων. Το δέντρο είναι πανομοιότυπο φυσικού έλατου με διάμετρο βάσης 2 μέτρων. Ο σκελετός του δέντρου είναι μεταλλικός η δε ανάπτυξή του γίνετε με 2000 τεχνητά κλαδιά τα οποία προσαρμόζονται στο κυρίως στέλεχος της κατασκευής.  Η φωταγώγηση του θα γίνει με 3000 φωτάκια LED σε θερμό λευκό (2900 Kelvin) τα οποία θα λειτουργούν με πρόγραμμα φωτισμού ελεγχόμενα από κονσόλα φωτισμού. 

	ΝΑΙ
	
	



	ΟΜΑΔΑ 6 - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ - ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ κ.λ.π.)

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	Μίσθωση και τοποθέτηση Χριστουγεννιάτικου  δέντρου στο Ίππειος, ύψους 5 μέτρων. Το δέντρο είναι πανομοιότυπο φυσικού έλατου με διάμετρο βάσης 2 μέτρων. Ο σκελετός του δέντρου είναι μεταλλικός, η δε ανάπτυξή του γίνεται με 2000 τεχνητά κλαδιά τα οποία προσαρμόζονται στο κυρίως στέλεχος της κατασκευής.  Η φωταγώγηση του θα γίνει με 3000 φωτάκια LED σε θερμό λευκό (2900 Kelvin) τα οποία θα λειτουργούν με πρόγραμμα φωτισμού ελεγχόμενα από κονσόλα φωτισμού.
     
	ΝΑΙ
	
	



	ΟΜΑΔΑ 7 – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΩΝ  - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ    ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ - ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ κ.λ.π.)

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	Μίσθωση και τοποθέτηση Χριστουγεννιάτικου  δέντρου στα Λουτρά, ύψους 2 μέτρων. Το δέντρο είναι πανομοιότυπο φυσικού έλατου με διάμετρο βάσης 2 μέτρων. Ο σκελετός του δέντρου είναι μεταλλικός, η δε ανάπτυξή του γίνεται με τεχνητά κλαδιά τα οποία προσαρμόζονται στο κυρίως στέλεχος της κατασκευής.  Η φωταγώγηση του θα γίνει με φωτάκια LED σε θερμό λευκό (2900 Kelvin) τα οποία θα λειτουργούν με πρόγραμμα φωτισμού ελεγχόμενα από κονσόλα φωτισμού. 
	ΝΑΙ
	
	



	ΟΜΑΔΑ 8
	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ



	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	Περίφραξη του χώρου (μήκος κιγκλιδωμάτων 750 μέτρα) και εξωτερική επένδυση της περίφραξης με συνθετικό κισσό. Ύψος περίφραξης 120 cm
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τοποθέτηση 4 οικίσκων με παράθυρα για την πώληση προϊόντων, με τριφασική παροχή ρεύματος (κατανεμημένη).  Τα σπιτάκια συνοδεύονται από έπιπλα.  Κάθε σπιτάκι θα έχει Χριστουγεννιάτικη φωταγώγηση.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Τοποθέτηση σπιτιού του Άη Βασίλη (εξοπλισμένο) 25 τμ. Θα φτιαχτεί εσωτερικά από διακοσμητή.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Τοποθέτηση οικίσκου για Face painting (εξοπλισμένο)  9 τμ.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Τοποθέτηση οικίσκου δημιουργικής απασχόλησης 25 τμ. με πάτωμα (εξοπλισμένο)  
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Τοποθέτηση οικίσκου του Χριστουγεννιάτικου bazaar 25 τμ. με πάτωμα
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Τοποθέτηση φάτνης (σπήλαιο με 5 φιγούρες 3D φωτιζόμενες)
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Στολισμός όλων των δέντρων και των περιμετρικών θάμνων: ξύλινος διακοσμητικός φράχτης, 15 κολωνάκια με φωτιζόμενα κόκκινα αστέρια, φωτιζόμενοι κώνοι ύψους 2 μέτρων. 
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Κατασκευή stage εκδηλώσεων διαστάσεων 10*5 μέτρα. Όλο το stage θα είναι σκεπασμένο με ruff και κουρτίνα Led. 
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Κατασκευή αψιδωτής πύλης εισόδου διαστάσεων 12 μέτρων, μήκους και πλάτους 350 cm. Αριστερά και δεξιά της πύλης εισόδου θα τοποθετηθούν 2 μολυβένια στρατιωτάκια, ύψους 160 εκ.
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Τοποθέτηση φωτιζόμενων κατασκευών σε διάφορα σημεία (Θεματικά πάρκα όπως ομπρέλες, μανιτάρια,photo booth, ξύλινα διακοσμητικά κάγκελα) 
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε όλο τον χώρο, με ανεξάρτητους πίνακες και relay διαφυγής  σε όλες τις αναχωρήσεις.  Ανεξάρτητες παροχές για τα παιχνίδια που θα λειτουργούν στο χωριό.
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Τέντα φιλοξενίας κοινού (λευκή παγόδα) διαστάσεων 15 μ. Χ 5μ. Εσωτερικά θα τοποθετηθεί συνθετικός χλοοτάπητας και καθίσματα με τραπεζάκια για το κοινό. 
	ΝΑΙ
	
	

	14
	Ηλεκτρολόγοι επίβλεψης για 16 ημέρες λειτουργίας του χωριού σε 16ωρη βάρδια 
	ΝΑΙ
	
	



	ΟΜΑΔΑ 9 - ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΩΜΕΝΩΝ: ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ (ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ) ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	Χριστουγεννιάτικο event για το άναμμα του δέντρου μπροστά στο Ρουσέλλειο Δημοτικό Θέατρο με show φωτισμού Laser  - οπτικό show «projection mapping» – show σιντριβανιών με πυροτεχνήματα - show τεχνητού χιονιού & Παραγωγή εκδήλωσης έλευσης του Άη Βασίλη.  Τα πυροτεχνήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αθόρυβα.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Παραγωγή μουσικής εκδήλωσης δισκογραφικού ονόματος (φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου δέντρου)
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Παραγωγή 4 μουσικών εκδηλώσεων  με Dj’s στο Χριστουγεννιάτικο χωριό
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Εγκαίνια Χριστουγεννιάτικου Χωριού (show lights) – show σιντριβανιών σπινθήρων – Laser – οπτικό show)
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Παραστάσεις με ζογκλέρ και ξυλοπόδαρο στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό. 6 παραστάσεις διάρκειας 1,5 ώρας έκαστη.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Θεατρική παράσταση διάρκειας περίπου 1 ώρας 
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Μίσθωση και εγκατάσταση διαδραστικών παιχνιδιών εξωτερικού χώρου (φουσκωτό, τουβλάκια, φιδάκι κλπ). 
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Φορητό ψηφιακό πλανητάριο (προβολές για 6 μέρες)
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Υλικά δημιουργικής απασχόλησης και λοιπά υλικά
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Καραμελοειδή -Σοκολατοειδή   
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Τεχνικοί  βάρδιας λειτουργίας Χριστουγεννιάτικου χωριού για 16 ημέρες. Από 10.00 έως 23.00 
	ΝΑΙ
	
	

































Β. Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς - Φύλλο συμμόρφωσης
Της επιχείρησης ……………………………………………………………………………………………………………………
Με έδρα στη  ………………………………………,οδός …………………………………………………………………αρ. 
Τ.Κ. ……………….. 
ΑΦΜ………………………………………………………
Τηλ.: ………………………………………………………
Email: …………………………………………………….

	ΕΝΟΤΗΤΑ Β’ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ




	ΟΜΑΔΑ  Α’  
	
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

	Α/Α
	ΤΟΠΟΣ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	 1
	Μυτιλήνη
	Κατασκευή stage διαστάσεων 5m X 4m με ύψος 60 εκ.

	ΝΑΙ
	
	

	2
	Μυτιλήνη
	6 προβολείς διάχυτου φωτισμού Led 300 Watt
	NAI
	
	

	3
	Μυτιλήνη
	Ρευματοδότηση από κεντρικό πίνακα: 40m παροχές – 5 X 10mm – Πίνακες διανομής
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Μυτιλήνη
	Υλικά κατασκευών (ξυλεία, σιδερικά, μπογιές κλπ)
	ΝΑΙ
	
	

















Γ. Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς - Φύλλο συμμόρφωσης
Της επιχείρησης ……………………………………………………………………………………………………………………
Με έδρα στη  ………………………………………,οδός …………………………………………………………………αρ. 
Τ.Κ. ……………….. 
ΑΦΜ………………………………………………………
Τηλ.: ………………………………………………………
Email: …………………………………………………….

	ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2027 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ




	ΟΜΑΔΑ  Α’  
	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ

	Α/Α
	ΤΟΠΟΣ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	Μυτιλήνη
	Παραγωγή συναυλίας με γνωστό μουσικό συγκρότημα (περιλαμβάνονται αμοιβές καλλιτεχνών, διαμονή, διατροφή, μετακίνηση κλπ).  
	ΝΑΙ
	
	



	ΟΜΑΔΑ  Β’  
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

	Α/Α
	ΤΟΠΟΣ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	Μυτιλήνη
	Τεχνική κάλυψη συναυλίας
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Μυτιλήνη
	Τεχνική κάλυψη παρέλασης αρμάτων στη Μυτιλήνη. Τοποθέτηση 20 ηχοβολιστικών μονάδων 142 max DB έκαστη, κατά μήκος της διαδρομής με ενισχυτή 5 kw.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Μυτιλήνη
	Τεχνική κάλυψη της κεντρικής εκδήλωσης και των μουσικοθεατρικών δρώμενων που θα πραγματοποιηθούν πριν τη συναυλία. DJ επιμέλειας μουσικού προγράμματος – σκηνικά συμμετεχόντων ομάδων επί του κεντρικού stage.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Μυτιλήνη
	Καλλιτεχνικός φωτισμός stage και πλατείας. Σύστημα support ανάρτησης φωτισμού (18 moving heath 7R-10 moving heath Wash – 22 Led par RGB – κονσόλα φωτισμού DMX 512 – χειριστής προγραμματιστής φωτισμού.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Μυτιλήνη
	Μίσθωση και τοποθέτηση εξέδρας 90 τμ. για το κεντρικό stage.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Μυτιλήνη
	Ρίψη με 2 μηχανές πεπιεσμένου αέρα (τουρμπίνα) 200 kgr κομφετί και 1500 σερπαντίνες
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Μυτιλήνη
	Τεχνική κάλυψη παιδικού αποκριάτικου πάρτι στο πάρκο Αγ. Ειρήνης: διάθεση 3 animator, καραμελοειδή και υλικά δημιουργικής απασχόλησης
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Πλωμάρι
	Τεχνική κάλυψη παρέλασης αρμάτων στο Πλωμάρι από την καφετέρια Port ως την Κεντρική Αγορά. Τοποθέτηση 10 ηχοβολιστικών μονάδων 142 max DB έκαστη, κατά μήκος της διαδρομής με ενισχυτή 2,5 kw. Τεχνική κάλυψη κεντρικής εκδήλωσης στην πλατεία Πλωμαρίου και των μουσικοθεατρικών δρώμενων που θα πραγματοποιηθούν από συμμετέχουσες ομάδες. DJ επιμέλειας μουσικού προγράμματος. Μίσθωση και τοποθέτηση εξέδρας 40τμ. στο Πλωμάρι
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Αγιάσος
	Τεχνική κάλυψη καρναβαλικών εκδηλώσεων στην Αγιάσο. DJ επιμέλειας μουσικού προγράμματος. 
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Παπάδος
	Τεχνική κάλυψη καρναβαλικών εκδηλώσεων στον Παπάδο. DJ επιμέλειας μουσικού προγράμματος. 
	ΝΑΙ
	
	

	11
	
	Προωθητικές ενέργειες προβολής και διαφήμισης των αποκριάτικων εκδηλώσεων του δήμου.
	ΝΑΙ
	
	

























Δ. Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς - Φύλλο συμμόρφωσης
Της επιχείρησης ……………………………………………………………………………………………………………………
Με έδρα στη  ………………………………………,οδός ………………………………………………………………αρ. …
Τ.Κ. ……………….. 
ΑΦΜ………………………………………………………
Τηλ.: ………………………………………………………
Email: …………………………………………………….

	ΕΝΟΤΗΤΑ Δ’ - ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ   ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ,ΠΛΩΜΑΡΙ)
	

	Α/Α
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΔΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
	

	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	α) Μεγάλη Πέμπτη (29-04-2027) - Μυτιλήνη
	
	
	

	
	M.Πέμπτη 
29-04-2027  
Στην Αμαλή Μυτιλήνης
	Γεννήτρια 100 kva αθόρυβης λειτουργίας συμπεριλαμβανόμενων των καυσίμων
	ΝΑΙ
	
	

	
	
	Φωτισμός περιβάλλοντος χώρου με 9 προβολείς HQI 2 kwatt έκαστος
	ΝΑΙ
	
	

	
	
	2 τραπέζια πάγκοι 245*70 με τραπεζομάντιλα
	ΝΑΙ
	
	

	
	
	300 καθίσματα
	ΝΑΙ
	
	

	
	
	Φωτισμός περιβάλλοντος χώρου με 9 προβολείς HQI 2 kwatt έκαστος
	ΝΑΙ
	
	

	
	
	
	

	2
	β) Μεγάλη Παρασκευή (30-04-2027) Μυτιλήνη
	
	
	

	
	Μ. Παρασκευή
30-04-2027
Περιφορά Επιταφίων
Μυτιλήνη
	Διάθεση 400 ιπτάμενων φαναριών αυτοδιασπόμενων με δυνατότητα ανύψωσης 200 μέτρα και διάρκεια καύσης εκάστου 10 min
	ΝΑΙ
	
	

	
	
	3 πάγκοι συνολικού μήκους 6 μέτρων επενδεδυμένοι με σκούρο μπλε τραπεζομάντιλο
	ΝΑΙ
	
	

	
	
	25 μέτρα προστατευτικά κιγκλιδώματα
	ΝΑΙ
	
	

	
	
	
	

	3
	γ) Μεγάλο Σάββατο (01-05-2027) Μυτιλήνη
	
	
	

	
	Μ. Σάββατο
01-05-2027

Ανάσταση στον Ι.Ν.Α Νικολάου 
Επάνω Σκάλα
Μυτιλήνης 
	Κατασκευή εξέδρας 30 τ.μ. από την πλευρά της θάλασσας
	ΝΑΙ
	
	

	
	
	Φωτισμός του δρόμου και της εξέδρας  με 10 προβολείς HQI 2 kwatt έκαστος. Ρευματοδότηση του χώρου από τον κεντρικό πίνακα του Ι. Ναού, τοποθέτηση παροχών και πίνακα διανομής ενέργειας.
	ΝΑΙ
	
	

	
	
	25 μέτρα προστατευτικά κιγκλιδώματα
	ΝΑΙ
	
	

	
	
	Παραγωγή show - παιδικών αθυρμάτων και οπτικά effect με διάρκεια 240 sec
	ΝΑΙ
	
	

	
	
	Καύση 50 σιντριβανιών σπινθήρων με ύψος σχάσης από 5 έως 9 μέτρα με ηλεκτρονικό πυροκροτητή. Τα σιντριβάνια θα τοποθετηθούν κατά μήκος του λιμανιού της Επάνω Σκάλας.
	ΝΑΙ
	
	

	
	
	
	

	4
	δ) Δεύτερη ημέρα Πάσχα 03/05/2027
	Κυνήγι του χαμένου αυγού 
Καραμελοειδή και υλικά δημιουργικής απασχόλησης κλπ]
	ΝΑΙ
	
	

	
	
	
	

	5
	ε) Κυριακή του Πάσχα 02-05-2027
Πλωμάρι
	Παραγωγή show - παιδικών αθυρμάτων και οπτικά effect με διάρκεια 80 sec
 
	ΝΑΙ
	
	




